**“2016年全国职业院校技能大赛”高职组**

**计算机网络应用竞赛**

**练习题库-10**

**2016年全国职业院校技能大赛组委会**

**2016年5月**

**赛题说明**

一、 竞赛内容分布

第1部分：云计算网络应用配置

第2部分：云计算网络排障

第3部分：网络综合布线应用

二、 竞赛时间

竞赛时间为4个小时。

三、 竞赛注意事项

1. 竞赛所需的硬件、软件和辅助工具由组委会统一布置，选手不得私自携带任何软件、移动存储、辅助工具、移动通信等进入赛场。

2. 请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

3. 操作过程中，需要及时保存设备配置。比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆动硬件连接。

4. 比赛完成后，比赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将比赛所用的所有物品（包括试卷和草纸）带离赛场。

5. 裁判以各参赛队提交的竞赛结果文档为主要评分依据。所有提交的文档必须按照赛题所规定的命名规则命名。

四、 竞赛结果文件的提交

按照题目要求，提交符合模板的WORD文件。

五、职业规范

1. 团队协作、精神风貌
2. 竞赛结果文件的准确性、规范性

* 云计算平台服务器配置及应用项目结果文件的规范性
* 云计算数据中心网络设备配置项目结果文件的规范性
* 云计算数据中心网络排障结果文件的规范性

# 云计算网络应用配置

## 注意事项

* 赛场提供2台物理服务器，已经安装好CAS系统及虚拟机，虚拟机中已经安装好相关操作系统（Windows 2008 R2及CentOS）。
* 考生登录到CAS系统中，对虚拟机中的操作系统进行相关网络服务配置。操作系统的密码为Root2016。
* 考生在PC机上通过SecureCRT软件配置网络设备，软件已经安装在电脑中。
* 竞赛结果文件的制作请参考U盘“竞赛资料\模板”中的 “网络配置模板.doc”和“网络服务模板.doc”。请注意排版和格式，文档格式和排版得分将计入总成绩。
* 竞赛所需的技术参考文档在电脑桌面的“竞赛资料\网络应用\参考文档”中。

## 设备及文档列表

本竞赛中所使用的网络设备及线缆如下表所示：

设备及线缆列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 数量 |
| 1 | 路由器 | RT-MSR2630-AC | 3 |
| 2 | 数据中心交换机 | LS-5800-32C-H3 | 2 |
| 3 | 交换机 | LS-3600V2-28TP-EI | 3 |
| 4 | 堆叠电缆 | LSWM1STK | 2 |
| 5 | 串口电缆 | CAB-V35DTE(DB28) | 3 |
| 6 | 串口电缆 | CAB-V35DCE(DB28) | 3 |

本竞赛中使用的相关文档如下表所示：

文档列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 |
| 1 | 网络配置模板.doc | 竞赛资料\模板 |
| 2 | 网络服务模板.doc | 竞赛资料\模板 |
| 3 | 20131130-H3C S3600V2系列以太网交换机 命令参考-Release 2108-6W100 | 竞赛资料\网络应用\参考文档 |
| 4 | 20131130-H3C S3600V2系列以太网交换机 配置指导-Release 2108-6W100 | 竞赛资料\网络应用\参考文档 |
| 5 | 20151023-H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)-R0304-6W105 | 竞赛资料\网络应用\参考文档 |
| 6 | 20151023-H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)-R0304-6W105 | 竞赛资料\网络应用\参考文档 |
| 7 | 20140314-H3C S5820X[S5800]系列以太网交换机 命令参考-Release 18xx系列-6W101 | 竞赛资料\网络应用\参考文档 |
| 8 | 20140314-H3C S5820X[S5800]系列以太网交换机 配置指导-Release 18xx系列-6W101 | 竞赛资料\网络应用\参考文档 |

## 背景

某公司在北京建立了总部，后在广州建立了分中心，并在全国各省都设立了办事处。总部办公区设有研发、市场、供应链、售后等4个部门，统一进行IP及业务资源的规划和分配。

公司规模在2016年快速发展，业务数据量和公司访问量增长巨大。为了更好管理数据，提供服务，集团决定建立自己的小型数据中心及云计算服务平台，以达到快速、可靠交换数据，以及增强业务部署弹性的目的。

总部、分中心及某办事处的网络架设（实际设备）网络拓扑结构如图1-1所示。

其中两台S5800交换机编号为S4、S5，通过IRF协议进行虚拟化，用于服务器高速接入；两台S3600V2编号为S2、S3，作为总部的核心交换机；两台MSR2630路由器编号为R2、R3，作为总部的核心路由器；一台S3600V2编号为S1，作为接入交换机；一台MSR2630路由器编号为R1，作为某办事处路由器。



* + - * 1. 网络拓扑结构图

请根据拓扑图及网络物理连接表完成设备的连线，如果现场已经提供的线缆不能满足需要，请现场制作所需线缆。

网络物理连接表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 源设备名称 | 设备接口 | 目标设备名称 | 设备接口 |
| S1 | E1/0/1 | PC1 |  |
| S1 | E1/0/2 | PC2 |  |
| S1 | E1/0/23 | R2 | G0/0 |
| S1 | E1/0/24 | R3 | G0/0 |
| S2 | E1/0/21 | S3 | E1/0/21 |
| S2 | E1/0/22 | S3 | E1/0/22 |
| S2 | E1/0/20 | R2 | G0/1 |
| S3 | E1/0/20 | R3 | G0/1 |
| R1 | S2/0 | R3 | S2/0 |
| R1 | G0/0 | PC3 |  |
| R2 | S3/0 | R3 | S3/0 |
| S4 | G1/0/24 | S2 | E1/0/24 |
| S5 | G1/0/24 | S3 | E1/0/24 |
| S4 | XG1/0/27 | S5 | XG1/0/27 |
| S4 | XG1/0/28 | S5 | XG1/0/28 |
| S4 | G1/0/23 | S5 | G1/0/23 |
| S4 | G1/0/20 | Server 1 |  |
| S5 | G1/0/20 | Server 2 |  |

## 云计算网络配置

公司有4个不同业务部门和分部，彼此间需要互联互通，同时也需要对某些业务进行互访限制。另外，各业务对网络可靠性要求较高，要求网络核心区域发生故障时的中断时间尽可能短。还有，网络部署时要考虑到网络的可管理性，并合理利用网络资源。

1. 网络设备虚拟化

数据中心交换机需要实现虚拟化。交换机是H3C的5800系列交换机，所支持的虚拟化技术为IRF，并使用BFD进行MAD（多活检测）。所配置的参数要求如下：

* 链形堆叠，IRF Domain值为10；
* S4的member ID为1，S5的member ID为2；
* S4为IRF中的主设备，优先级值为10；
* MAD所使用的端口为交换机的第23个端口，检测IP为100.0.0.1/30（member 1）和100.0.0.2/30（member 2），检测VLAN为1000；

1. 虚拟局域网

为了减少广播，需要规划并配置VLAN。具体要求如下：

* 配置合理，链路上不允许不必要的数据流通过 ；
* 交换机与路由器间的互连物理端口、S2和S3间的E1/0/22端口直接使用三层模式互连。
* IRF（S4和S5）交换机的第19、20端口为连接服务器的端口；S2和S3间的E1/0/21端口为Trunk类型。
* 物理服务器属于VLAN109。
* 为隔离网络中部分终端用户间的二层互访，在交换机S1上使用Isolate-user-VLAN。VLAN49是Isolate-user-VLAN，VLAN61-64是Secondary VLAN。

根据上述信息及下表，在交换机上完成VLAN配置和端口分配。

VLAN分配表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | VLAN编号 | VLAN名称 | 端口 | 说明 |
| S1 | VLAN19 | RD | E1/0/1至E1/0/4 | 研发 |
| VLAN29 | Sales | E1/0/5至E1/0/8 | 市场 |
| VLAN39 | Supply | E1/0/9至E1/0/12 | 供应链 |
| VLAN49 | Service |  | 售后 |
| VLAN61 |  | E1/0/13 | Secondary VLAN |
| VLAN62 |  | E1/0/14 | Secondary VLAN |
| VLAN63 |  | E1/0/15 | Secondary VLAN |
| VLAN64 |  | E1/0/16 | Secondary VLAN |
| S4、S5 | VLAN19 | RD | G1/0/1至G1/0/4 | 研发 |
| VLAN29 | Sales | G1/0/5至G1/0/8 | 市场 |
| VLAN39 | Supply | G1/0/9至G1/0/12 | 供应链 |
| VLAN49 | Service | G1/0/13至G1/0/16 | 售后 |
| VLAN109 | Server\_Mgmt | G1/0/17至G1/0/18 | 服务器管理 |
| VLAN1000 | IRF\_MAD | IRF交换机的第23个端口 |  |

1. IPv4地址部署

根据下表，为网络设备分配IPv4地址。

IPv4地址分配表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 接口 | IPv4地址 |
| S1 | VLAN19 | 192.10.19.254/24 |
| VLAN29 | 192.10.29.254/24 |
| VLAN39 | 192.20.39.254/24 |
| VLAN49 | 192.20.49.254/24 |
| E1/0/23 | 19.0.0.25/30 |
| E1/0/24 | 19.0.0.17/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.201/32 |
| S2 | VLAN19 | 172.10.19.252/24 |
| VLAN29 | 172.10.29.252/24 |
| VLAN39 | 172.20.39.252/24 |
| VLAN49 | 172.20.49.252/24 |
| VLAN109 | 172.9.109.252/24 |
| E1/0/22 | 19.0.0.1/30 |
| E1/0/20 | 19.0.0.5/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.202/32 |
| S3 | VLAN19 | 172.10.19.253/24 |
| VLAN29 | 172.10.29.253/24 |
| VLAN39 | 172.20.39.253/24 |
| VLAN49 | 172.20.49.253/24 |
| VLAN109 | 172.9.109.253/24 |
| E1/0/22 | 19.0.0.2/30 |
| E1/0/20 | 19.0.0.9/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.203/32 |
| R1 | S2/0 | 19.0.0.13/30 |
| G0/0 | 172.9.59.254/24 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.1/32 |
| R2 | G0/0 | 19.0.0.26/30 |
| G0/1 | 19.0.0.6/30 |
| S3/0 | 19.0.0.21/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.2/32 |
| R3 | G0/0 | 19.0.0.18/30 |
| G0/1 | 19.0.0.10/30 |
| S2/0 | 19.0.0.14/30 |
| S3/0 | 19.0.0.22/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.3/32 |

1. OSPF协议部署

总部和分中心使用OSPF协议作为IGP以达到互通。具体要求如下：

* OSPF进程10，总部为区域0，分中心为区域100，R2、R3为ABR；
* R2与R3间互连链路属于非骨干区域；
* 要求业务网段中不出现协议报文；
* 修改接口网络类型，加快OSPF收敛速度；
* 为了管理方便，需要发布Loopback地址；
* 通过配置ABR路由聚合，使总部到分中心的数据流路径来回一致；
* 通过R3发布缺省路由。

1. IS-IS部署

总部与分部间使用IS-IS路由协议。具体要求如下：

* ISIS进程50，区域10，网络实体名称需由LoopBack地址合理转化而来；
* R3的路由器级别为level-1-2，R1的路由器级别为level-1；
* 为了管理方便，需要发布Loopback地址；
* 业务网段中不出现协议报文。

最终，要求全网路由互通。

1. 组播部署

公司总部和分中心有组播业务，组播组范围为225.1.0.0/24。服务器为组播源，PC为接收端。所配置的参数要求如下：

* 使用PIM-SM和IGMPv2；
* R3的G0/0接口为C-BSR和C-RP，C-RP所服务的组播组范围为225.1.0.0/24；（要求ACL的编号为2001）

1. 广域网安全部署

总部路由器与办事处路由器间属于广域网链路。需要使用PPP及IPSec进行安全保护。

PPP的具体要求如下：

* 使用CHAP协议；
* 双向认证，使用本地用户及密码进行验证；
* 用户名和密码均为123456。

R1与R3间为广域网线路，租用带宽为2M，通过修改波特率实现。考虑到安全性，需要使用IPSec对总部到办事处的数据流进行加密。考虑到全国办事处数量众多，所以使用IPsec安全策略模板方式来建立IPsec连接。因办事处公网地址不固定，两端采用野蛮模式进行IPSec协商。

要求隧道封装形式为隧道模式，安全协议采用ah-esp协议，加密算法采用**3des-cbc**，认证算法采用**md5**，以IKE方式建立IPsec SA。

在R1上所配置的参数要求如下：

* ACL编号为3000；
* IPsec fqdn为R1；
* IPsec安全提议名称为H3C；
* IPsec安全策略的名称为H3C，序列号为10；
* IKE keychain的名称为H3C，预共享密钥为明文123456；
* IKE profile的名称为H3C。

在 R3上所配置的参数要求如下：

* IPsec fqdn为R3
* IPsec安全提议名称为H3C；
* IPsec安全策略模板的名称为H3C，序列号为10；
* IPsec安全策略的名称为H3C，序列号为10；
* IKE keychain的名称为H3C，预共享密钥为明文123456；
* IKE profile的名称为H3C。

1. MSTP及IPv4 VRRP部署

在总部交换机S2、S3、S4、S5上配置MSTP防止二层环路；要求VLAN109、VLAN19和VLAN29的数据流经过S2转发，S2失效时经过S3转发；VLAN39和VLAN49的数据流经过S3转发，S3失效时经过S2转发。所配置的参数要求如下：

* region-name为H3C；
* 实例1对应VLAN109、VLAN19和VLAN29，实例2对应VLAN39和VLAN49。
* S2作为实例1中的主根，实例2中的从根；S3作为实例2中的主根，实例1中的从根。
* 配置STP根保护、BPDU保护功能。

在S2和S3上配置VRRP，实现主机的网关冗余。所配置的参数要求如下表。

IPv4 VRRP参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VLAN | VRRP备份组号（VRID） | VRRP虚拟IP |
| VLAN19 | 10 | 172.10.19.254 |
| VLAN29 | 20 | 172.10.29.254 |
| VLAN39 | 30 | 172.20.39.254 |
| VLAN49 | 40 | 172.20.49.254 |
| VLAN109 | 50 | 172.9.109.254 |

* S2作为VLAN100VLAN109、VLAN190和VLAN290内主机的实际网关，S3作为VLAN390和VLAN490内主机的实际网关，且互为备份；其中各VRRP组中高优先级设置为150，低优先级设置为110。
* S2、S3的上行端口出现故障时，Master优先级降低50，主备状态能自行切换。

1. IPv6路由配置

考虑到分中心有部分主机需要通过IPv6访问总部，所以需要配置IPv6网络。

地址分配如下表所示：

IPv6地址分配表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 接口 | IPv6地址 |
| S1 | VLAN19 | 2001:192:19::254/64 |
| VLAN29 | 2001:192:29::254/64 |
| VLAN39 | 2001:192:39::254/64 |
| VLAN49 | 2001:192:49::254/64 |
| S2 | VLAN19 | 2001:172:19::252/64 |
| VLAN29 | 2001:172:29::252/64 |
| VLAN39 | 2001:172:39::252/64 |
| VLAN49 | 2001:172:49::252/64 |
| S3 | VLAN19 | 2001:172:19::253/64 |
| VLAN29 | 2001:172:29::253/64 |
| VLAN39 | 2001:172:39::253/64 |
| VLAN49 | 2001:172:49::253/64 |

规划使用动态路由协议，所配置的参数要求如下：

* 使用OSPFv3路由协议，进程号为100，区域为0；
* 设备间使用链路本地地址建立连接；
* PC及Server使用无状态自动配置地址技术自动获得IPv6前缀。

1. IPv6 VRRP配置

在S2和S3上配置VRRP for IPv6，实现主机的IPv6网关冗余。所配置的参数要求如下表。

VRRP for IPv6参数表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VLAN | VRRP备份组号（VRID） | VRRP for IPv6虚拟IP |
| VLAN19 | 10 | 2001: 172: 19::254/64 |
| VLAN29 | 20 | 2001: 172: 29::254/64 |
| VLAN39 | 30 | 2001: 172: 39::254/64 |
| VLAN49 | 40 | 2001: 172: 49::254/64 |

S2作为VLAN39、VLAN49内IPv6主机的实际网关，S3作为VLAN19、VLAN29内IPv6主机的实际网关，且互为备份；其中各VRRP组中高优先级设置为150，低优先级设置为110。S2、S3的上行端口出现故障时，Master优先级降低50，主备状态能自行切换。

1. 设备与网络管理部署

根据下表，为网络设备配置主机名。

网络设备名称表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拓扑图中设备名称 | 配置主机名（Sysname名） | 说明 |
| S1 | S1 | 总部接入交换机 |
| S2 | S2 | 总部核心交换机1 |
| S3 | S3 | 总部核心交换机2 |
| S4  S5 | IRF | 总部数据中心交换机 |
| R1 | R1 | 办事处路由器 |
| R2 | R2 | 总部路由器1 |
| R3 | R3 | 总部路由器2 |

* 为路由器开启SSH（Stelnet）服务端功能，对SSH用户采用password认证方式，用户名和密码为admin，密码为明文类型，用户角色为network-admin，同时在线的最大SSH用户连接数为10，且只有IP地址为172.10.19.0/24范围的用户才能访问。（提示：如需要使用ACL，其编号需要设定为2000）
* 为交换机开启Telnet功能，对所有Telnet用户采用本地认证的方式。创建本地用户，设定用户名和密码为admin的用户有3级命令权限，用户名和密码为000000的用户有1级命令权限。密码为明文类型，且只有IP地址为172.10.19.0/24范围的用户才能访问。（提示：如需要使用ACL，其编号需要设定为2000）

1. 提交竞赛结果文件

竞赛结果文件命名为“网络配置.doc”，文档格式严格参照 “网络配置模板.doc”。内容包括：

* 1. R1的display current-configuration信息；
  2. R2的display current-configuration信息；
  3. R3的display current-configuration信息；
  4. S1的display current-configuration信息；
  5. S2的display current-configuration信息；
  6. S3的display current-configuration信息；
  7. S4的display current-configuration信息；
  8. S5的display current-configuration信息；

相关截屏信息（见模板要求）。

考生将“网络设备配置文件.doc”保存到PC1桌面上，并且拷贝到U盘上的“提交文档”目录下然后提交给现场工作人员。

注意：考生在U盘中所提交的文件是竞赛结果的唯一依据，请考生一定确保文件确实有效，能够正常读取。如有疑问，可咨询现场工作人员。

## 网络服务配置

为了满足企业需求，需要架设DNS，FTP等网络服务，以下为公司业务及系统配置规划信息，请按照信息进行网络服务配置。

## 1.5.1 虚拟机配置

注意：仅在本测试练习中，本小结中的服务器及测试机IP、服务设置是独立的，与前题中拓扑及网络设置无关。

表1-9 公司系统规划信息表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 系统主机名 | IPv4地址 | 网关 | DNS地址 |
| PC1 | PC1 | 192.168.1.5/24 | 192.168.1.1/24 |  |
| PC2 | PC2 | 172.16.0.2/24 | 172.16.0.1/24 |  |
| 虚拟机WIN2008S1 | WIN2008S1 | 内网卡192.168.1.1/24  外网卡172.16.0.1/24 | 192.168.1.1/24  172.16.0.1/24 |  |
| 虚拟机WIN2008S2 | WIN2008S2 | 192.168.1.2/24 | 192.168.1.1/24 |  |
| 虚拟机WIN2008S3 | WIN2008S3 | 192.168.1.3/24 | 192.168.1.1/24 |  |
| 虚拟机WIN2008S4 | WIN2008S4 | 192.168.1.4/24 | 192.168.1.1/24 |  |
| 虚拟机CentOS-A | alfa.tango | 192.168.1.101/24  192.168.1.102./24 | 192.168.1.1 | 127.0.0.1 |
| 虚拟机CentOS-B | bravo.tango | 192.168.1.111/24 | 192.168.1.1 | 192.168.1.101 |
| 虚拟机CentOS-C | charlie.tango | 192.168.1.121/24 | 192.168.1.1 | 192.168.1.101 |

## 1.5.2 网络服务配置

1. **Windows 2008 R2服务器配置**
2. **Windows 2008 R2 系统配置**

根据信息表1-9，对各个虚拟机进行网络配置，并设置各系统密码为“234@#$qwe”,在WIN2008S1中创建普通用户“vpnuser”，密码为“12!@qw”，在WIN2008S3中创建普通用户“teacher”，密码为“12!@qw”,创建普通用户“student”，密码为“12!@qw”

1. **Windows 2008 R2 系统中配置Active Directory域服务**

在虚拟机WIN2008S2上安装Active Directory域服务，根级域的FQDN为“jnds.com”。在使用域服务安装向导配置域控制器的过程中安装并配置DNS服务。域服务安装向导配置完成后，立即重启计算机。计算机启动后，配置DNS服务器，添加区域记录，使域名www.jnds.com和ftp.jnds.com对应IP地址192.168.1.3。编辑组策略管理，修改密码长度最小值为5个字符，更新组策略后在域账户中新建普通用户student1，设置密码为“12!@qw”。用户登陆PC1后，将PC1加入域“jnds.com”中，使用域账号student1登陆系统。

1. **Windows 2008 R2 系统中配置Web服务**

在虚拟机WIN2008S3上安装Web服务器（IIS），安装完成后，找到默认网站对应的目录，在目录中新建主页index.html，主页内容为“Welcome”。使用域账号student1登陆PC1，使用浏览器访问www.jnds.com，可访问主页“Welcome”。

1. **Windows 2008 R2 系统中配置FTP服务**

在虚拟机WIN2008S3上安装FTP服务器，服务安装完毕后，发布FTP站点，站点名称为“jnds”，主目录为“C:\inetpub\ftproot”，开启基本身份验证，授权规则为只允许teacher用户登录进行读写操作，其他用户无法登陆。使用域账号student1登陆PC1，使用资源管理器访问ftp.jnds.com，使用teacher用户进行验证，进入目录后创建文件夹“teacher”。使用student用户无法进入目录。

1. **Windows 2008 R2 系统中配置NAT和VPN服务**

在虚拟机WIN2008S1上安装NAT和VPN服务，外网卡选择“172.16.0.1”所属网卡，使用WIN2008S4上的DHCP服务为接入用户提供IP地址。NAT服务设置完毕后，使用域账号student1登陆PC1，通过控制台可以ping通PC2。然后为WIN2008S1上的本地用户vpnuser赋予VPN访问权限。用户登陆PC2，设置新的连接(VPN)，使用账号vpnuser进行验证，远程VPN接入WIN2008S1，此时用户在PC2系统中，使用浏览器访问www.jnds.com，可访问Welcome主页。

1. **CentOS 6.0 服务器配置**
2. **网络配置**

参照表1-9，将三台Linux主机的计算机名、IP及DNS完成相应配置，所有主机均只有一块物理网卡。

1. **用户管理**

* 在bravo主机中创建用户组foo、bar，创建用户alice、bob和oscar，并将alice、bob加入用户组foo，oscar加入用户组bar。所有用户密码均为zulu2016，主目录为/home/<username>（username为用户名）。
* 在charlie主机中，创建用户virtual，用户组同用户名，主目录为/var/ftp/。

1. **FTP服务配置**

* 在bravo主机中，安装vsftpd软件包，并完成如下配置：
  1. alice和bob用户可以登录到各自主目录；
  2. oscar用户不得登录，但可以启动/停止vsftpd服务（可以通过sudo）；
  3. 通过iptables配置，只允许PC1可访问到ftp服务。
  4. SELinux可以关闭，iptables必须配置为仅允许服务相关的地址/端口/协议放行。
* 在charlie主机中，安装vsftpd软件包，并完成如下配置：
  1. 在/var/ftp/目录中创建alice、bob两个子目录；
  2. 使用Berkeley DB相关工具，生成用户名为alice、bob和grace，密码为zulu2016的数据文件；
  3. 配置vsftpd，使用pam\_userdb.so通过刚生成的数据文件进行FTP用户认证；
  4. alice、bob可访问到/var/ftp/目录下各自的目录，grace可访问/var/ftp/目录下所有子目录；
  5. SELinux可以关闭，iptables必须配置为仅允许服务相关的地址/端口/协议放行。

1. **HTTP服务配置**

* 在alfa主机中，安装httpd软件包，并完成如下配置：
  1. 在/var/www/中，创建localhost、192.168.1.101和192.168.1.102三个子目录，每个子目录中均创建一个htdocs目录；
  2. 在每一个htdocs目录中，各创建一个index.html文件，文件名为其上级目录名，即localhost、192.168.1.101和192.168.1.102；
  3. 配置httpd，使得通过localhost及两个IP地址访问时，均分别可显示出上一步创建的index.html文件；
  4. 通过openssl工具及相关设置，为192.168.1.101添加https服务能力。
  5. 访问192.168.1.102时，需要进行HTTP身份认证；
  6. 通过配置iptables，除PC2以外所有主机均可访问到HTTP服务；
  7. SELinux不可关闭，iptables必须配置为仅允许服务相关的地址/端口/协议放行。

1. **DNS服务配置**

* 在alfa主机中，安装bind软件包，并完成如下配置：
  1. 将foo.example.org解析至192.168.1.101；
  2. 将bar.example.org解析到192.168.1.102。
* 在PC1或bravo、charlie主机中，通过浏览器访问以上两域名。

## 1.5.3 项目配置文档制作

上述实施完成后，参照U盘“竞赛资料\模板”中的 “网络服务模板.doc”，制作本组的项目配置文档。文档名称为“网络服务.doc”，其中所包含的截图如下：

A）、所有虚拟机的概要信息（包含虚拟机CPU、内存、硬盘、网络信息）截图；

B）、所有虚拟机上所安装操作系统的IP地址配置截图；

C）、AD域服务配置截图、用户访问截图；

D）、DNS服务配置截图、用户访问截图；

E）、IIS服务配置截图、用户访问截图；

F）、FTP服务配置截图、用户访问截图；

G）、DHCP服务配置截图、用户访问截图；

H）、VPN服务配置截图、用户访问截图；

I）、NAT服务配置截图、用户访问截图；

以上截图都保存到名称为“网络服务.doc”的word文档相应位置中。

## 1.5.4 提交竞赛结果文件

考生将文件 “网络服务.doc”保存到PC1桌面上，并且拷贝到U盘上的“提交文档”目录下然后提交给现场工作人员。

注意：考生在U盘中所提交的文件是竞赛结果的唯一依据，请考生一定确保文件确实有效，能够正常读取。如有疑问，可咨询现场工作人员。

# 云计算网络故障排除

## 注意事项

* 考生在PC机的HCL（华三云实验室）软件上根据竞赛要求，排查网络故障，并对网络设备进行相关配置，最后根据模板要求输出排障报告文档。
* 考生通过HCL软件打开U盘“竞赛资料\HCL”中的“h3c.hcl”文件，从而导入考试网络环境和故障。
* 竞赛结果文件的制作请参考U盘“竞赛资料\模板”中的 “网络排障模板.doc”。请注意排版和格式，文档格式和排版得分将计入总成绩。
* 竞赛所需的技术参考文档在电脑桌面上的“竞赛资料\网络排障\参考文档”中。

## 设备及文档列表

本竞赛中使用HCL（华三云实验室）来进行网络设备选择及拓扑搭建。HCL中所使用的网络设备如下表所示：

排障设备列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| 1 | S5820V2-54QS-GE | 3 |
| 2 | MSR36-20 | 3 |


本竞赛中使用的相关软件及文档如下表所示：

排障软件及文档列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 |
| 1 | HCL（华三云实验室）软件 | 电脑桌面 |
| 2 | 网络排障模板.doc | 竞赛资料\模板 |
| 3 | 20140512-H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)-6W103.chm | 竞赛资料\网络排障\参考文档 |
| 4 | 20140512-H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)-6W103.chm | 竞赛资料\网络排障\参考文档 |
| 5 | 20131105-H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 命令参考-R22XX-6W100.chm | 竞赛资料\网络排障\参考文档 |
| 6 | 20131105-H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 配置指导-R22XX-6W100.chm | 竞赛资料\网络排障\参考文档 |

## 背景

本网络模拟一个中型企业的远程办公网络。网络拓扑及物理连线如图2-1所示。



* + - * 1. 排障网络拓扑图

路由器R1与R2、R3间运行PPP及IPSec，以保证广域网络的安全性；同时， R1与R2、R3间配置了静态路由，通过调整路由优先级来实现路由备份。

全网运行OSPF多区域来达到路由互通。

交换机间运行MSTP协议来防止二层环路，并通过配置多实例来做到不同VLAN间的负载均衡。S2、S3间运行VRRP，来实现三层网关的冗余，同时实现三层网络的负载均衡。

* 1. VLAN规划

网络中使用VLAN进行局域网隔离。具体信息如下：

VLAN规划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | VLAN编号 | VLAN名称 | 端口 |
| S1 | VLAN10 | RD | G1/0/1至G1/0/4 |
| VLAN20 | Sales | G1/0/5至G1/0/8 |
| VLAN30 | Supply | G1/0/9至G1/0/12 |
| VLAN40 | Service | G1/0/13至G1/0/16 |

* 1. IP地址规划

IP地址规划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 接口 | IPv4地址 |
| S2 | VLAN10 | 172.10.10.252/24 |
| VLAN20 | 172.10.20.252/24 |
| VLAN30 | 172.20.30.252/24 |
| VLAN40 | 172.20.40.252/24 |
| XG1/0/51 | 10.0.0.1/30 |
| G1/0/1 | 10.0.0.5/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.202/32 |
| S3 | VLAN10 | 172.10.10.253/24 |
| VLAN20 | 172.10.20.253/24 |
| VLAN30 | 172.20.30.253/24 |
| VLAN40 | 172.20.40.253/24 |
| XG1/0/51 | 10.0.0.2/30 |
| G1/0/1 | 10.0.0.9/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.203/32 |
| R1 | S1/0 | 10.0.0.13/30 |
| S2/0 | 10.0.0.17/30 |
| G1/0/0 | 10.0.0.6/30 |
| G1/0/1 | 10.0.0.10/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.1/32 |
| R2 | G1/0/1 | 172.30.50.254/24 |
| S1/0 | 10.0.0.14/30 |
| S3/0 | 10.0.0.21/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.2/32 |
| R3 | G1/0/1 | 172.30.60.254/24 |
| S2/0 | 10.0.0.18/30 |
| S3/0 | 10.0.0.22/30 |
| LoopBack 0 | 9.9.9.3/32 |

* 1. 广域网安全规划

R1与R2、R3间使用PPP及IPSec进行安全保护。

PPP使用CHAP协议；双向认证，用户名+验证口令方式；用户名和密码均为123456。

IPSec采用策略模板方式建立连接，所使用的安全协议为ah-esp协议，加密算法采用**3des-cbc**，认证算法采用**md5**，以IKE方式建立IPsec SA。

* 1. MSTP及VRRP规划

在交换机上配置MSTP防止二层环路；要求VLAN10和VLAN20的数据流经过S2转发，S2失效时经过S3转发；VLAN30和VLAN40的数据流经过S3转发，S3失效时经过S2转发。而为了使STP运行正常及快速收敛，在交换机上配置了STP边缘端口、STP根保护、BPDU保护等功能。

VRRP规划如下：

VRRP规划表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VLAN | VRRP备份组号（VRID） | VRRP虚拟IP |
| VLAN10 | 10 | 172.10.10.254 |
| VLAN20 | 20 | 172.10.20.254 |
| VLAN30 | 30 | 172.20.30.254 |
| VLAN40 | 40 | 172.20.40.254 |

S2作为VLAN10和VLAN20内主机的实际网关，S3作为VLAN30和VLAN40内主机的实际网关，且互为备份；其中各VRRP组中高优先级设置为150，低优先级设置为110。

* 1. 路由规划

全网使用OSPF协议多区域，R1为ABR。R1的以太口及S2、S3属于区域0，R1的S1/0及R2属于区域20，R1的S2/0及R3属于区域30。

为了管理方便，通过network命令发布Loopback地址。为了安全，在OSPF中配置禁止向业务网段中发布OSPF协议报文。

* 1. 路由管理及备份规划

为了做到业务网段路径来回一致，在S2、S3上配置ospf cost。

为了实现广域网路由备份，在路由器上配置了静态路由，并设定其优先级值为100。从而使路由器业务网段间的数据流通常经由OSPF路由转发，当链路或OSPF失效时，经过静态路由转发。

* 1. 网络管理规划

路由器使用了SSH（Stelnet）服务端功能，采用password认证方式，用户名和密码为admin，只有IP地址为172.10.10.0/24范围的用户才能访问。

使用Telnet方式来远程登录交换机，采用本地认证的方式，用户名和密码为000000。

## 网络排障

请考生根据项目背景及描述，对网络中的故障进行排查，并将网络故障进行修复，最后进行项目配置文档制作和提交竞赛结果文件。

1. 项目配置文档制作

上述实施完成后，参照U盘“竞赛资料\模板”中的 “网络排障模板.doc”，制作本组的项目配置文档。文档名称为“网络排障.doc”，其中包含如下信息：

A）、故障现象列举及其分析、处理过程；

B）、设备配置结果。

1. 提交竞赛结果文件

考生将文件 “网络排障.doc”保存到PC1桌面上，并且拷贝到U盘上的“提交文档”目录下然后提交给现场工作人员。

注意：考生在U盘中所提交的文件是竞赛结果的唯一依据，请考生一定确保文件确实有效，能够正常读取。如有疑问，可咨询现场工作人员。

# 网络综合布线应用

## 答题注意事项

* 请按表3-1，检查比赛中使用硬件、连接线等设备、材料和软件是否齐全，计算机设备是否能正常使用。
* 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。
* 操作过程中，请及时保存设备配置。
* 比赛完成后，比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上，禁止带出考场外。
* 仔细阅读比赛试卷，分析需求，按照试卷要求进行设备配置和调试。

## 比赛环境

表3-1 竞赛软硬件环境

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备 | 厂商 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 硬件 | 钢制实训墙组 | 企想 | QX-PAW-L1.1 | 套 | 1 |  |
| 2 | 硬件 | 光缆性能测试实训装置 | 企想 | QXPLD-PX13-C | 台 | 1 |  |
| 3 | 硬件 | 综合布线工具箱 | 企想 | QXPNT-13-1 | 个 | 1 |  |
| 4 | 硬件 | 光纤工具箱 | 企想 | QXPNT-13-2 | 个 | 1 |  |
| 5 | 硬件 | 电动工具箱 |  | QXPNT-13-3 | 个 | 1 |  |
| 6 | 硬件 | 网线 | 国产 |  | 箱 | 1 |  |
| 7 | 硬件 | 皮线光纤 | 国产 |  | 米 | 70 |  |
| 8 | 硬件 | 25对大对数 | 国产 |  | 米 | 30 |  |
| 9 | 硬件 | 人字梯 | 国产 |  | 把 | 1 |  |
| 10 | 硬件 | 配套实训产品（配线架、理线器等） | 国产 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 硬件 | 配套辅材（底盒、面板、模块、线管、线槽等） | 国产 |  | 套 | 1 |  |

表3-2 耗材清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 24口网络配线架 | 24口RJ45 | 4 | 个 |  |
| 2 | 110配线架 | 110语音100对 | 4 | 个 |  |
| 3 | 12口光纤配线架 | 12口光纤配线架 | 4 | 个 |  |
| 4 | SC耦合器 | SC接口 | 24 | 个 |  |
| 5 | 网线 | CAT5e 305米/箱 | 1 | 箱 |  |
| 6 | 皮线光纤 | FTTH-1单芯单模 | 70 | 米 |  |
| 7 | 25对大对数电缆 | HYV25\*0.4 | 30 | 米 |  |
| 8 | 光纤快速连接器 | SC | 40 | 个 |  |
| 9 | 网络水晶头 | RJ45 | 50 | 个 |  |
| 10 | 网络模块 | RJ45 | 32 | 个 |  |
| 11 | 电话模块 | RJ11 | 16 | 个 |  |
| 12 | 86明盒 | 86明装 | 15 | 个 |  |
| 13 | 86暗盒 | 86暗装 | 6 | 个 |  |
| 14 | 双口面板 | 双口 | 16 | 个 |  |
| 15 | 40PVC线槽 | 40\*20 | 20 | 米 |  |
| 16 | 40线槽三通 | PVC40线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 17 | 40线槽阴角 | PVC40线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 18 | 40线槽阳角 | PVC40线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 19 | 40线槽直角 | PVC40线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 20 | 20PVC线槽 | 20\*10 | 20 | 米 |  |
| 21 | 20线槽三通 | PVC20线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 22 | 20线槽阴角 | PVC20线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 23 | 20线槽阳角 | PVC20线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 24 | 20线槽直角 | PVC20线槽配件 | 10 | 个 |  |
| 25 | 50PVC线管 | Φ50 | 6 | 米 |  |
| 26 | 50线管弯头 | Φ50PVC线管配件 | 5 | 个 |  |
| 27 | 50线管三通 | Φ50PVC线管配件 | 2 | 个 |  |
| 28 | 50线管卡 | Φ50PVC线管配件 | 10 | 个 |  |
| 29 | 20PVC线管 | Φ20 | 20 | 米 |  |
| 30 | 20线管弯头 | Φ20PVC线管配件 | 15 | 个 |  |
| 31 | 20线管三通 | Φ20PVC线管配件 | 2 | 个 |  |
| 32 | 20线管直通 | Φ20PVC线管配件 | 10 | 个 |  |
| 33 | 20线管管卡 | Φ20PVC线管配件 | 30 | 个 |  |
| 34 | 十字螺丝 | M5X20 | 150 | 个 |  |
| 35 | 机柜螺丝 | M5X16 | 100 | 个 |  |
| 36 | 4号尼龙扎带 | 4# | 150 | 根 |  |
| 37 | 标签扎带 |  | 100 | 个 |  |
| 38 | 标签纸 |  | 1 | 袋 |  |
| 39 | 记号笔 | 油性笔 | 1 | 只 |  |
| 40 | 安全帽 |  | 3 | 只 |  |
| 41 | 20黄腊管 | Φ20 | 1 | 米 |  |
| 42 | 50黄腊管 | Φ50 | 1 | 米 |  |

说明：

1. 3个24口网络配线架为FD机柜内安装使用；
2. 3个100对110配线架为FD机柜内安装使用；
3. 3个光纤配线架为FD机柜内安装使用；

## 网络综合布线项目

1. 项目背景

xx银行XX中心机房综合网络集成系统扩容弱电工程，其中包括无线信号覆盖系统、无线通信系统、综合布线系统、程控交换系统、网络系统、门禁监控等弱电系统的联网等。根据该项目要求将办公大楼1层、2层、3层改造为银行信息中心办公区，其中数据中心机房设置在1层，进线直接进入1层中心机房。同时， 1层、2层和3层设置有信息中心办公区，该改造项目包括机房改造、电话、网络、无线AP等智能化施工图纸范围内综合布线系统。由于管理科室与信息中心办公人员数量需求，未来规划需要。现需在1层、2层、3层之间分别设一个配线间，进线间与一层中心机房配线架共用，2层管理间配置集中管理机柜，弱电部分采用超五类网线连接、主干网络采用光纤连接，语音采用大对数。楼层管理间到各办公室新增点位采用PVC线槽明装敷设，其中新装修部分预埋PVCφ20线管暗装方式穿线，为方便暗装方式穿线均自制弯头，考虑数据中心主干传输性能和带宽的需求，语音主干用大对数，网络主干光纤传输，弱电数字监控、网络与语音点位均采用超五类网线敷设。请根据例图1-2，实现该市工商局数据中心与办公区改造项目规划需求。

1. 竞赛内容：

综合布线部分依据试题中附图以及具体要求，完成综合布线施工安装，具体要求如下：

1. 项目计划合理，工程材料规格选择正确，数量选择合理。
2. 安装施工规范，符合竞赛题目要求，包括工作区、管理间、设备间、水平子系统、垂直子系统、建筑物子系统、进线子系统等安装施工和铜缆布线，进行明槽明管或暗管的敷设、配线架、理线架等常用器材的安装和配线端接等。
3. 文明施工，整理现场等。
4. 设计和安装施工以及管理符合GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准，测试验收符合GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》国家标准。

主要参考标准：

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

GB21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》

比赛环境介绍：

参赛选手根据给定的竞赛任务需求，完成一定规模的信息网络搭建。竞赛场地按照U形布置竞赛工位。竞赛工位用钢制模拟墙模拟工程现场操作区，每个工位面积在12㎡左右（本次大赛基础竞赛设备由上海企想信息技术有限公司提供 ）。

**附图3-1：工位布局图**

附图3-2：综合布线系统链路结构图



附图3-3：楼体管槽立面展开安装图



根据现场布置情况，请参赛选手特别注意下列规定：

1、BD为光纤性能测试实训装置，是一台开放机架，模拟建筑物子系统中心设备间机柜。

2、FD1、FD2、FD3为壁装式机柜，模拟建筑物楼层管理间机柜，需根据附图所示自行安装。

3、该建筑物网络综合布线系统全部使用超五类双绞线铜缆。

附图3-4：管理间6U机柜安装图



附表3-3：配线架端口对应表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机柜编号 | 楼层机柜配线架编号 | | | 配线架端口号 | 点位编号/线缆编号 | | 主干光纤G 编号 | 主干大对数编号/110编号 |
| 网络 配线架 | 语音 配线架 | 光纤 配线架 | 网络D | 语音T |
| 1 | FD1 | T1 | T2 | T3 | 1 | D102 | T102 | G01→FD3-T3-G03 | 语音点→FD1-T2-1连接块上 |
| 2 | 2 | D103 | T103 | G02→FD3-T3-G04 |
| 3 | 3 | D104 | T104 |  |
| 4 | 4 | D104AP |  |
| 5 | 5 | D105 |  |
| 6 | 6 | D106 |  |
| 7 | 7 | D106MPC |  |
| 8 | FD2 | T1 | T2 | T3 | 1 | D202 | T202 | G01→FD3-T3-G01 | 语音点→FD2-T2-1连接块上 |
| 9 | 2 | D203 | T203 | G02→FD3-T3-G02 |
| 10 | 3 | D204AP | T205 |  |
| 11 | 4 | D206 MPC |  |  | FD2(1～25对）-T2-3→FD1(1～25对）-T2-1； |
| 12 | FD3 | T1 | T2 | T3 | 1 | D302 | T302 | FD3-T3(G01~G04)→BD-N1(G01~G04) | FD3(1～25对)-T2-3→FD2(1～25对)-T2-1 |
| 13 | 2 | D303-1 | T303-1 |  | 语音点→FD3-T2-1 连接块上 |
| 14 | 3 | D303-2 | T303-2 |  |
| 15 | 4 | D305 AP | T304 |  |
| 16 | 5 |  |  |  |
| 17 | BD | N2 | N3 | N1 | 1～25 对 | 无 | 无 | 4根进线G01~G04→BD-N1(G01~G04) | BD-N3（1～25 对）-1→FD3(1～25对）-T2-1 |
| BD-N3（1～25 对）-2→FD3(1～25对）-T2-3 |
|  | 进线至BD(1-25对)-N3-4； |

说明：①FDn(1～25对）-Tn-n（其中-Tn为配线架编号，-n为110配线架组号，分别为：左上-1，右上-2，左下-3，右下-4）；BD-Nn（其中Nn为中心机房BD机柜内配线架编号）

②注意优先完成主干大对数敷设，再进行连接块上有语音点的部分，语音点位至110连接块四芯为一个端口号；

③一层壁挂机柜FD1同时作为进线箱使用。

1. 项目安装、施工及管理
2. BD进线间子系统的安装与端接
3. 按项目需求，完成BD机柜进线间的布线，并进行理线及绑扎处理。
4. 按附图3-1、3-3、表3-3所示，完成进线至**BD**机柜4根光纤与1根大对数的敷设，绑扎理线后从机柜下方50孔出线后预留1.5米长度，光纤做好接头。要求安装位置正确，接口处安装牢固。
5. 按附表3-3所示，完成**进线**→**BD**之间4根皮线光缆的冷接操作，由**BD**光纤配线架1-4号前端端口出线至FD2光纤配线架1-4号端口后端并上架，使用标签扎带做好标签记号。
6. 要求：主干进线部分优先端接完成，再进行其他楼层主干部分。
7. **SC-SC**光纤,使用**1550**波长测试，**阀值3**设为**0.3**，测试通过为跳纤合格。
8. 中心设备间子系统的安装和端接
9. 按项目需求，完成**BD**机柜内设备间的跳线安装，并进行理线及绑扎处理。
10. 按附图3-1、3-3所示，完成**BD**机柜至**FD3**壁装机柜干线子系统线管敷设，安装1根Φ50mmPVC线管，墙体至**BD**机柜部分线管贴地敷设，要求安装位置正确，接口处安装牢固。
11. 按附图3-1、3-3所示，**FD3**壁装机柜敷设2根25对大对数、4根单芯皮线光缆作为干线线缆至**BD**机柜, 经**BD**机柜侧边进线孔进机柜，再由机柜底部进线孔引出上架，要求暗槽中的线缆与**FD3**机柜进线处使用黄蜡管连接，**FD3**与**BD**机柜中分别合理预留干线线缆，使用标签扎带做好标签记号。
12. 按附表3-3所示，完成**FD3**与**BD**之间语音配线架2根25对大对数的端接，端接线序按大对数色谱端接。使用标签扎带做好标签记号。
13. 按附表3-3所示，完成**FD3**与**BD**之间4根皮线光缆的冷接操作，由**BD**光纤配线架1-4号端口后面出线至**FD3**光纤配线架1-4号端口后端并上架，使用标签扎带做好标签记号。
14. 所有设备间跳接线缆需使用标签纸做好标签记号。
15. 制作**6**根3米长**568B-568B**跳线，要求满足**568B**通断测试**。**
16. 6U机柜内预留合理长度线缆。
17. 楼层管理间任务要求
18. 壁装机柜FD1配线架的端接安装

* 按照附图3-4所示，完成FD1壁装机柜内配线架及理线架的安装，要求安装位置正确，安装牢固。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD1壁装机柜网络配线架端接，模块端接线序统一按照568B进行端接，网络信息点端接在24口网络配线架上，使用标签纸做好线缆与配线架端口标签记号。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD1壁装机柜主干大对数与语音信息点的端接，语音采用RJ11模块按照568B模块色标端接，连接至楼层110配线架从左到右依次顺序端接，端接在 110连接块上且中间不留空格，对应110配线架大对数成对端接（按照绿白1-绿2-蓝白3-蓝4顺序端接）；FD1→FD2大对数至110配线架按大对数色谱从左到右进行端接（主色：白、红、黑、黄、紫；次色：蓝、橙、绿、棕、灰,以下类同），使用标签纸做好标签编号。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD1壁装机柜2芯皮线光缆的冷接的操作，由FD1光纤配线架的1-2号端口的后端盘纤后，接入FD3光纤配线架的3-4号端口的前端口，使用标签扎带做好标签记号。
* 6U机柜内预留合理长度线缆。

1. 壁装机柜FD2配线架的端接安装

* 按照附图3-4所示，完成FD2壁装机柜内配线架及理线架的安装，要求安装位置正确，安装牢固。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD2壁装机柜网络配线架端接，模块端接线序统一按照568B进行端接，网络信息点端接在24口网络配线架上，使用标签纸做好标签记号。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD2壁装机柜语音配线架信息点的端接，语音采用RJ11模块按照568B模块色标端接在楼层110配线架连接块上；再使用cat5e网络跳线（蓝白-蓝、橙白-橙、绿白-绿、棕白-棕）8芯，采用四芯直通线将一层每个语音点位紧接二层语音后，跳接在二层第一组配线架连接块上（即一层语音点经二层楼层管理间与BD主干联通），110配线架从左到右依次顺序端接，端接在 110连接块上中间不留空格，对应配线架大对数成对端接，跳线使用标签纸做好标签编号（此处标签号与语音点位对应）。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD2壁装机柜2芯皮线光缆的冷接的操作，由FD2光纤配线架的1-2号端口的后端盘纤上架后，接入FD3光纤配线架的1-2号端口的前端，使用标签扎带做好标签记号。
* 6U机柜内预留合理长度线缆，要求美观整齐。

1. 壁装机柜FD3配线架的端接安装

* 按照附图3-4所示，完成FD3壁装机柜内配线架及理线架的安装，要求安装位置正确，安装牢固。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD3壁装机柜网络配线架端接，模块端接线序统一按照568B进行端接，网络信息点端接在24口网络配线架上，使用标签纸做好标签记号。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD3壁装机柜语音配线架信息点端接，语音采用RJ11模块按照568B模块色标从左至右端接在楼层110配线架第一组连接块上；端接在 110连接块上中间不留空格，对应配线架大对数成对端接（按照绿白1-绿2-蓝白3-蓝4顺序端接）；完成FD2→FD3大对数至110配线架按大对数色谱从左到右进行端接，使用标签扎带做好标签编号。
* 按附图3-2、3-3、附表3-3所示，完成FD3壁装机柜4根皮线光缆的冷接的操作，由FD3光纤配线架的1-4号端口的后端盘纤后接入BD光纤配线架的1-4号端口的前端与进线4芯光纤联通，使用标签扎带做好标签记号。
* 6U机柜内预留合理长度线缆，要求整齐美观。

1. 垂直及水平子系统的管槽及布线安装

按照附图3-3所示位置完成垂直及水平子系统线槽、线管安装及线缆敷设。要求安装位置正确，固定牢固，接头整齐美观，布线施工规范合理。

1. 垂直子系统布线施工:

* 按照附图3-3所示完成FD1→FD2、FD3→FD2壁装机柜之间的垂直子系统的安装，使用40PVC线槽来实现链路的安装，线槽与机柜连接处严实，要求线管两端顶点、线槽两端必须安装螺丝固定，安装位置正确，固定牢固，接头整齐美观，布线施工规范合理。
* 按照附图3-3所示，所有直角需由45°拼接角完成。
* 按照附图3-2、3-3所示，完成FD1→FD2之间一根25对大对数、FD1→FD3二根单芯皮线光纤的敷设。要求合理预留线路线缆，使用标签扎带做好标签记号。
* 按照附图3-2、3-3所示，完成FD2-FD3之间一根25对大对数、2根单芯光纤的敷设。要求合理预留线路线缆，使用标签扎带做好标签记号。
* 按照附图3-2、3-3所示，完成FD3-BD之间二根25对大对数、4根单芯皮线光纤的敷设。要求合理预留线路线缆，使用标签扎带做好标签记号。

1. 水平子系统1层布线施工：

* 按照附图3-3所示完成FD1壁装机柜到终端的水平子系统的安装，使用Φ20PVC线管、20PVC线槽、40PVC线槽来实现链路的安装，暗槽线管与机柜接口处使用黄腊管连接，要求线管两端顶点、线管弯头两端必须安装管卡固定，安装位置正确，固定牢固，接头整齐美观，布线施工规范合理。
* 按照附图3-3所示，选择相应的线管配件，除了图示要求自行制作弯头之外，其余均使用成品弯头。
* 暗槽中管线必须严格依据图纸要求施工，线管需固定牢固，线管与线管、线管与底盒的接缝处不得有松动或空隙出现。
* 按照附图3-2、3-3所示，完成FD1网络与语音配线架到信息点位的线缆敷设，均使用cat5e网线敷设。要求合理预留线路线缆，使用标签纸做好标签记号。

1. 水平子系统2层布线施工：

* 按照附图3-3所示完成FD2壁装机柜到终端的水平子系统的安装，使用Φ20PVC线管、20PVC线槽、40PVC线槽来实现链路的安装，要求线槽两端顶点、线槽弯头两端必须使用安装螺丝固定，安装位置正确，固定牢固，接头整齐美观，布线施工规范合理。
* 按照附图3-3所示，所有直角需由45°拼接角完成。
* 按照附图3-2、3-3所示，完成FD2网络和语音配线架到信息点位的线缆敷设，均使用cat5e网线敷设。要求合理预留线路线缆，使用标签纸做好标签记号。

1. 水平子系统3层布线施工：

* 按照附图3-3所示完成FD3壁装机柜到终端的水平子系统的安装，使用Φ20PVC线管、20PVC线槽、40PVC线槽来实现链路的安装，要求线槽两端顶点、线槽弯头两端必须使用安装螺丝固定，安装位置正确，固定牢固，接头整齐美观，布线施工规范合理。
* 按照附图3-3所示，所有直角需由45°拼接角完成。
* 按照附图3-2、3-3所示，完成FD3网络和语音配线架到信息点位的线缆敷设，均使用cat5e网线敷设。要求合理预留线路线缆，使用标签纸做好标签记号。

1. 工作区子系统的安装

按照附图3-2、3-3所示位置，完成1层、2层、3层信息点位的端接，以及底盒面板的安装，要求位置正确，固定牢固，标记清晰，布线施工规范合理。

1. 按照附图3-3所示，完成**FD1**、**FD2、F3**终端共16个底盒，一个过线盒（使用暗盒代替），要求正确选择底盒类型（底盒使用电动工具开孔并使用1个安装螺丝固定），安装位置正确，固定牢固，布线施工规范合理。
2. 按照附图3-3所示，完成所有信息点位的模块端接，网络模块端接线序统一按照568B进行端接，语音模块端接线序统一按照语音模块端1-2-3-4号线序端接。使用标签纸做好标签记号。
3. 按照附图3-3所示，完成模块端接后安装信息面板，要求信息面板使用标签纸标记信息点位。

注：图示中的单口面板使用双口面板替代。（双口面板中的信息点定义为：左边端口为网络（数据）信息点，右边端口为语音(电话)信息点。请参考端口对应表说明。）

1. 施工管理
2. 要求施工中使用安全护具，文明规范施工。
3. 要求施工分工合理、配合默契。
4. 要求施工正确使用施工工具、合理用料。
5. 要求施工完成后清洁现场，工具还原摆放到工具箱等。

（完）