**“2018年全国职业院校技能大赛”高职组**

**计算机网络应用竞赛**

**竞赛样题J卷**

赛题说明

## 一、竞赛内容分布

第一部分：网络规划与实施（80%）

模块一：无线网络规划与实施（10%）

模块二：设备基础信息配置（5%）

模块三：网络搭建与网络冗余备份方案部署（20%）

模块四：移动互联网搭建与网优（15%）

模块五：出口安全防护与远程接入（10%）

模块六：云计算服务搭建与企业应用（20%）

第二部分：综合布线规划与设计（15%）

第三部分：赛场规范和文档规范（5%）

## 二、竞赛时间

竞赛时间为4个小时。

## 三、竞赛注意事项

1. 竞赛所需的硬件、软件和辅助工具由组委会统一布置，选手不得私自携带任何软件、移动存储、辅助工具、移动通信设备等进入赛场。

2. 请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

3. 操作过程中，需要及时保存设备配置。比赛结束后，所有设备保持运行状态，不要拆动硬件连接。

4. 比赛完成后，比赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将比赛所用的所有物品（包括试卷和草纸）带离赛场。

5. 裁判以各参赛队提交的竞赛结果文档为主要评分依据。所有提交的文档必须按照赛题所规定的命名规则命名，不得以任何形式体现参赛院校、工位号等信息。

## 四、竞赛结果文件的提交

按照题目要求提交符合模板的WORD文件、PDF文件、Visio图纸文件和设备配置文件。

第一部分：网络规划与实施

**注意事项**

* 赛场提供一组云平台环境，已经安装好JCOS系统及导入虚拟机模板镜像（Windows Server 2008 R2及CentOS 7.0）。JCOS系统的IP地址为172.16.0.2。
* 考生通过WEB页面登录到JCOS系统中，基于模板镜像建立虚拟机并对虚拟机中的操作系统进行相关网络服务配置。JCOS系统的登录用户名和密码都是XX(现场提供)。
* Windows操作系统的管理员和CentOS的root用户的密码在创建云主机的时候自行设置，ODL的虚拟机默认用户名密码都是mininet，软件均已经安装在电脑中。
* 考生在PC机上通过SecureCRT软件配置网络设备，软件已经安装在电脑中。
* 竞赛结果文件的制作请参考“交换路由无线网关设备配置答题卡模板”、“云平台服务器配置答题卡模板”和“无线网络勘测设计答题卡”。请注意排版，文档排版得分将计入总成绩。

**设备及文档列表**

本竞赛中所使用的网络设备及线缆如下表所示：

设备及线缆列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **设备** | **厂商** | **型号** | **数量** |
| 1 | 硬件 | 出口网关 | 锐捷 | RG-EG2000 | 2台 |
| 2 | 硬件 | 路由器 | 锐捷 | RG-RSR20-14E（LAB）/RSR20-X-28 | 3台 |
| 3 | 硬件 | 数据中心交换机 | 锐捷 | RG-S6000C-48GT4XS-E | 2台 |
| 4 | 硬件 | 数据中心电源模块 | 锐捷 | RG-PA70I | 2个 |
| 5 | 硬件 | 万兆堆叠模块 | 锐捷 | XG-SFP-CU1M/XG-SFP-AOC1M | 2条 |
| 6 | 硬件 | 三层交换机 | 锐捷 | RG-S5750-24GT4XS-L | 3台 |
| 7 | 硬件 | 二层接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4XS-E | 2台 |
| 8 | 硬件 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS6008 | 2台 |
| 9 | 硬件 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP520/ RG-AP720 | 3台 |
| 10 | 硬件 | 电源适配器 | 锐捷 | RG-E-120 | 3个 |
| 11 | 硬件 | 串口接口模块 | 锐捷 | RG-SIC-1HS/RG-SIC-2HS | 6个 |
| 12 | 硬件 | 串口线缆 | 锐捷 | CAB-V.35DTE-V.35DCE | 3条 |
| 13 | 硬件 | 服务器 | 锐捷 | 推荐RG-UDS1022G或同等配置的其他主流品牌服务器服务器最低配置要求 | 若干台 |
| 14 | 软件 | 云平台管理软件 | 锐捷 | RG-JCOS | 2套 |
| 15 | 软件 | 无线地勘系统 | 锐捷 | 无线地勘系统 | 1套 |

本竞赛中使用的设备参考资料如下表所示：

文档列表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 |
| 1 | RG-RSR20-14系列路由器配置手册.pdf | PC机桌面上的“竞赛资料” |
| 2 | RG-S5750系列交换机配置手册.pdf |
| 3 | RG-S6000E系列交换机配置手册.pdf |
| 4 | RG-S2910系列交换机配置手册.pdf |
| 5 | RG-AC系列无线控制器配置手册.pdf |
| 6 | RG-AP系列无线接入点配置手册.pdf |
| 7 | RG-EG2000系列出口网关配置手册.pdf |
| 8 | 无线地勘系统用户手册.pdf |
| 9 | RG-JCOS系列捷云操作系统 用户手册.pdf |

**赛题背景**

CII教育公司业务不断发展壮大，公司员工数量快速增长。为适应IT行业技术飞速发展，提升员工素养和技术能力水平，满足公司业务发展需求，决定建设本部企业大学以及东校区和西校区企业大学分校。为了促进本部企业大学与分校的交流沟通，需要进行企业大学信息化建设。同时为了更好管理数据，提供服务，本部企业大学决定建立自己的小型数据中心及云计算服务平台，以达到快速、可靠交换数据，以及增强业务部署弹性的目的。同时考虑企业大学信息化教学的需求，在本部及所有分校有线网络的基础上建设无线网络，另外为学员访问互联网申请独立的教育网线络避免访问互联网数据过多影响正常业务数据的交互，同时针对访问互联网数据进行身份认证与信息审计确保用网安全。

## 模块一：无线网络规划与实施

某医院外科病房为了提高工作效率，病房区域无线满足移动查房需求，办公区域要在满足有线上网的同时满足无线需求。此次无线覆盖为一期项目，因资金紧张，经充分论证，本次无线覆盖项目拟投入21万元（网络设备采购部分），项目要求重点覆盖病房、走廊和办公室。

1. **业务背景及需求：**

* **楼宇的相关信息如下：**

1. **建筑现场情况：**

* 病房情况：

病房内墙净高300cm，梁高50cm，没有吊顶，照明线路全部走线槽，之前医院信息化落后没有部署过任何网络，如果要新安装线槽/线管，项目实施不能破坏原有室内装饰。

* 走廊情况：

走廊内墙净高300cm，梁高50cm，有吊顶，照明线路全部走吊顶，如果要新安装线槽/线管要求必须走吊顶内，项目实施注意安全不要损坏吊顶内已有线缆。

* 办公室情况：

办公室内墙净高300cm，梁高50cm，没有吊顶，照明线路全部走线槽，之前医院已经部署过有线网络，此次无线改造可以利旧，网络信息点位置如平面布局图所示。如果要新安装线槽/线管，项目实施不能破坏原有室内装饰。

1. **建筑物弱电间情况:** 该楼宇有独立的弱电间，弱电间位于133房间，平面布局如图1-1所示。

图1-1 平面布局图

* **无线产品的参数与价格**

表1-3 无线产品价格表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | 产品特征 | 传输速率 （2.4G/最大） | 推荐/最大带点数 | 功率 | 价格（元） |
| AP330-I | 双频双流 | 300M/1.167G | 32/256 | 100mw | 6000 |
| AP220-E(M)-V3.0 | 双频双流 | 300M/600M | 32/256 | 100mw | 11000 |
| RG-Cab-SMA-10m | 10米馈线 | N/A | N/A | N/A | 1600 |
| RG-Cab-SMA-15m | 15米馈线 | N/A | N/A | N/A | 2400 |
| RG-IOA-2505-S1 | 双频单流/单频单流 | N/A | N/A | N/A | 500 |
| AP110-w | 单频单流 | 150M | 12/32 | 60mw | 2500 |
| S2928G-24P | 24口POE交换机 | N/A | N/A | 240w | 15000 |
| WS6008 | 无线控制器 | 6\*1000M | 32/200 | 40w | 42000 |

* **网络系统集成物料清单**

表1-4综合布线工程材料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 单位 |
| Cat5e网络配线架 | 24口、1U | 个 |
| 理线架 | 1U | 个 |
| PVC线槽 | 20mm\*10mm\*2.8m | 条 |
| 25mm\*12.5mm\*2.8m | 条 |
| 30mm\*16mm\*2.8m | 条 |
| 39mm\*18mm\*2.8m | 条 |
| 50mm\*25mm\*2.8m | 条 |
| PVC线槽底盒 | 标准 | 个 |
| PVC暗盒 | 标准 | 个 |
| PVC线管 | 16mm\*2.8m | 条 |
| 20mm\*2.8m | 条 |
| 25mm\*2.8m | 条 |
| 金属桥架 | 50mm\*25mm | 米 |
| 60mm\*22mm | 米 |
| Cat5e网线 | 305米/箱 | 箱 |
| Cat5e水晶头 | 100个/盒 | 盒 |
| 机柜 | 6U | 个 |
| 机柜 | 12U | 个 |

1. **业务规划**

* **无线地勘部分**

根据提供的建筑平面布局图、项目预算（设备经费）和业务需求进行AP的规划与设计，通过无线地勘软件进行AP点位设计和无线信号仿真，确保重点覆盖病房、走廊和办公室。然后进一步做无线信道规划，并输出综合楼无线AP点位示意图、无线热图和网络设备清单。

1. 绘制AP点位图（包括：AP型号、编号、信道等信息，其中信道采用2.4G的1、6、11三个信道进行规划），AP点位参考示意图如下。



1. 使用无线地勘软件，输出AP点位图的2.4G信号仿真热图（仿真信号强度要求大于-65db），参考示意图如下。

****

1. 输出该无线网络工程项目设备的预算表，网络设备型号和价格依据表1-3。

表1-5 设备清单预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备型号** | **单价** | **数量** | **总价** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 项目总预算价 | | |  |

* **网络系统集成工勘**

根据AP点位部署位置和建筑物现场情况，输出无线网络工程项目施工的水平布线图、机柜安装示意图、网络配线架标签和物料清单。

1. 根据无线AP点位和建筑物现场环境设计该无线网络的水平布线图（vsd格式），在进行综合布线型材选型中，根据GB50311-2007要求，线槽/管截面利用率不能高于30%且线槽/管规格选择最小规格。参考示意图如下。



1. 根据机柜上架设备清单，规划设备在机柜的安装位置、设备和网络配线架的标识，输出机柜安装示意图（vsd格式）。参考示意图如下。



1. 根据无线AP点位编号信息，合理规划AP对应双绞线的上架位置，并在网络配线架面板做标注。请将机柜上网络配线架的标签信息（从左到右）填写到表1-6中

表1-6 网络配线架标签表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络配线架标签表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 工程物料清单

根据无线网络的水平布线图，计算本次无线网络工程的物料清单，其中线缆采用平均值法进行估算，所有材料以表1-4为准。请将本次无线网络工程的物料清单填写到表1-7中。。

表1-7 物料清单表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **物料名称** | **单位** | **数 量** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

提交竞赛结果文件（模块一）

制作竞赛结果文件：严格按照 “无线网络勘测设计答题卡模板”文档格式要求制作输出竞赛结果文件，同时另存一份PDF格式文档（利用Office Word另存为pdf文件方式生成pdf文件）。

考生将竞赛结果文件“无线网络勘测设计答题卡模板”和“无线网络勘测设计答题卡.pdf”保存到桌面上，并且拷贝到 “提交文档”目录下然后提交给现场工作人员。

*注意：考生所提交的文件是竞赛结果的唯一依据，请考生一定确保文件确实有效，能够正常读取。如有疑问，可咨询现场工作人员。*

**总体规划**

CII网络公司总部设有研发、市场、供应链、售后等4个部门，统一进行IP地址及业务资源的规划和分配。集团总部及亚太地区的网络拓扑结构如图1-2所示。

其中两台S6000交换机编号为S5、S6，用于服务器高速接入；两台S5750编号为S3、S4，作为总部的核心交换机；两台RSR20路由器编号为R2、R3，作为总部的核心路由器，一台EG2000编号为EG1，作为总部互联网出口网关1。两台S2910编号为S1、S2，作为总部接入交换机；一台RSR20路由器编号为R1，作为分支机构路由器，一台EG2000编号为EG2，作为分部互联网出口网关2。一台S5750编号为S7作为分部核心交换机，3台AP520编号为AP1，AP2，AP3分别作为总部与分部的无线接入点。




图1-2网络拓扑结构图

请根据拓扑图及网络物理连接表完成设备的连线，如果现场已经提供的线缆不能满足需要，请现场制作所需线缆。

设备互联规范主要对各种网络设备的互联进行规范定义，在项目实施中，如用户无特殊要求，应根据规范要求进行各级网络设备的互联，统一现场设备互联界面，结合规范的线缆标签使用，使网络结构清晰明了，方便后续的维护。如下“表1-8网络物理连接表”。

表1-8网络物理连接表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **源设备名称** | **设备接口** | **接口描述** | **目标设备名称** | **设备接口** |
| S1 | Gi0/1 | Con\_To\_PC1 | PC1 |  |
| S1 | Gi0/22 | Con\_To\_AP1 | AP1 | Gi0/0 |
| S1 | Gi0/23 | Con\_To\_S3\_Gi0/1 | S3 | Gi0/1 |
| S1 | Gi0/24 | Con\_To\_S4\_Gi0/1 | S4 | Gi0/1 |
| S2 | Gi0/5 | Con\_To\_PC2 | PC2 |  |
| S2 | Gi0/22 | Con\_To\_AP2 | AP2 | Gi0/0 |
| S2 | Gi0/23 | Con\_To\_S3\_Gi0/6 | S3 | Gi0/6 |
| S2 | Gi0/24 | Con\_To\_S4\_Gi0/6 | S4 | Gi0/6 |
| S3 | Gi0/1 | Con\_To\_S1\_Gi0/23 | S1 | Gi0/23 |
| S3 | Gi0/2 | Con\_To\_S4\_Gi0/2 | S4 | Gi0/2 |
| S3 | Gi0/3 | Con\_To\_S4\_Gi0/3 | S4 | Gi0/3 |
| S3 | Gi0/4 | Con\_To\_R2\_Gi0/0 | R2 | Gi0/0 |
| S3 | Gi0/5 | Con\_To\_AC1\_Gi0/1 | AC1 | Gi0/1 |
| S3 | Gi0/6 | Con\_To\_S2\_Gi0/23 | S2 | Gi0/23 |
| S4 | Gi0/1 | Con\_To\_S1\_Gi0/24 | S1 | Gi0/24 |
| S4 | Gi0/2 | Con\_To\_S3\_Gi0/2 | S3 | Gi0/2 |
| S4 | Gi0/3 | Con\_To\_S3\_Gi0/3 | S3 | Gi0/3 |
| S4 | Gi0/4 | Con\_To\_R3\_Gi0/0 | R3 | Gi0/0 |
| S4 | Gi0/5 | Con\_To\_AC2\_Gi0/1 | AC2 | Gi0/1 |
| S4 | Gi0/6 | Con\_To\_S2\_Gi0/24 | S2 | Gi0/24 |
| R2 | FA1/1 | Con\_To\_S5\_Gi0/1 | S5 | Gi0/1 |
| R2 | Gi0/0 | Con\_To\_S3\_Gi0/4 | S3 | Gi0/4 |
| R2 | Gi0/1 | Con\_To\_EG1\_Gi0/0 | EG1 | Gi0/0 |
| R2 | S2/0 | Con\_To\_R1\_S2/0 | R1 | S2/0 |
| R2 | S3/0 | Con\_To\_R3\_S3/0 | R3 | S3/0 |
| R3 | FA1/1 | Con\_To\_S6\_Gi0/1 | S6 | Gi0/1 |
| R3 | Gi0/0 | Con\_To\_S4\_Gi0/4 | S4 | Gi0/4 |
| R3 | Gi0/1 | Con\_To\_EG1\_Gi0/1 | EG1 | Gi0/1 |
| R3 | S2/0 | Con\_To\_R1\_S3/0 | R1 | S3/0 |
| R3 | S3/0 | Con\_To\_R2\_S3/0 | R2 | S3/0 |
| S5 | Gi0/1 | Con\_To\_R2\_FA1/1 | R2 | FA1/1 |
| S5 | Gi0/2 | Con\_To\_S6\_Gi0/2 | S6 | Gi0/2 |
| S5 | Gi0/5 | Con\_To\_Cloud\_M | 云平台(主用) |  |
| S5 | Te0/49 |  | S6 | Te0/49 |
| S5 | Te0/50 |  | S6 | Te0/50 |
| S6 | Gi0/1 | Con\_To\_R3\_FA1/1 | R3 | FA1/1 |
| S6 | Gi0/2 | Con\_To\_S5\_Gi0/2 | S5 | Gi0/2 |
| S6 | Gi0/5 | Con\_To\_Cloud\_B | 云平台（备用） |  |
| S6 | Te0/49 |  | S5 | Te0/49 |
| S6 | Te0/50 |  | S5 | Te0/50 |
| R1 | S2/0 | Con\_To\_R2\_S2/0 | R2 | S2/0 |
| R1 | S3/0 | Con\_To\_R3\_S2/0 | R3 | S2/0 |
| R1 | Gi0/0 | Con\_To\_S7\_Gi0/1 | S7 | Gi0/1 |
| R1 | Gi0/1 | Con\_To\_EG2\_Gi0/0 | EG2 | Gi0/0 |
| S7 | Gi0/1 | Con\_To\_R1\_Gi0/0 | R1 | Gi0/0 |
| S7 | Gi0/2 | Con\_To\_AP3\_Gi0/0 | AP3 | Gi0/0 |
| S7 | Gi0/5 | Con\_To\_PC3 | PC3 |  |
| EG1 | GI0/0 | Con\_To\_R2\_Gi0/1 | R2 | Gi0/1 |
| EG1 | GI0/1 | Con\_To\_R3\_Gi0/1 | R3 | Gi0/1 |
| EG1 | GI0/2 | Con\_To\_EG2\_Gi0/2 | EG2 | GI0/2 |
| EG2 | GI0/0 | Con\_To\_R1\_Gi0/1 | R1 | Gi0/1 |
| EG2 | GI0/2 | Con\_To\_EG1\_Gi0/2 | EG1 | GI0/2 |

公司有4个不同业务部门和分部，彼此间需要互联互通，同时也需要对某些业务进行互访限制。另外，各业务对网络可靠性要求较高，要求网络核心区域发生故障时的中断时间尽可能短。还有，网络部署时要考虑到网络的可管理性，并合理利用网络资源。

## 模块二：设备基础信息配置

**1.设备命名规范和设备的基础信息**

* 根据总体规划内容，将所有的设备根据命名规则修订设备名称;
* 依据设备的总体规划物流连接表，配置设备的接口描述信息。

**2.密码恢复和软件版本统一**

* 将接入交换机S1和S2做密码恢复，新的密码设置为ruijie ；
* 接入交换机S1和S2软件版本统一，更新版本至XX；
* 因为项目需求，为了满足一个新增的功能产商发布了无线AP的专属的软件版本，满足软件版本的一致性，请将总部和分布的无线AP统一版本至AP\_RGOS 11.1(5)B81P3。

**3.网络设备安全技术**

* 为路由器和无线控制器开启SSH服务端功能，用户名和密码为admin，密码为明文类型,特权密码为admin;
* 为交换机开启Telnet功能，对所有Telnet用户采用本地认证的方式。创建本地用户，设定用户名和密码为admin，密码为明文类型,特权密码为admin;
* 配置所有设备SNMP消息，向主机172.16.0.254发送Trap消息版本采用V2C，读写的Community为“ruijie”，只读的Community为“public”，开启Trap消息。

## 模块三：云计算融合网络部署

1. **虚拟局域网及IPv4地址部署**

为了减少广播，需要规划并配置VLAN。具体要求如下：

* 配置合理，Trunk链路上不允许不必要VLAN的数据流通过;
* 为节省IP资源，隔离广播风暴、病毒攻击，控制端口二层互访，在分部S7交换机使用Private Vlan;
* 为隔离网络中部分终端用户间的二层互访，在交换机S1、S2上使用端口保护。

根据上述信息及表1-9、表1-10，在各设备上完成VLAN配置和端口分配以及IPv4地址。

**表1-9 网络设备名称表**

|  |  |
| --- | --- |
| 拓扑图中设备名称 | 配置主机名（hostname名） |
| S1 | ZB-S2910-01 |
| S2 | ZB-S2910-02 |
| S3 | ZB-S5750-01 |
| S4 | ZB-S5750-02 |
| S5 | ZB-VSU-S6000 |
| S6 | ZB-VSU-S6000 |
| S7 | FB-S5750-01 |
| R1 | FB-RSR20-01 |
| R2 | ZB-RSR20-01 |
| R3 | ZB-RSR20-02 |
| AC1 | ZB-WS6008-01 |
| AC2 | ZB-WS6008-02 |
| EG1 | ZB-EG2000-01 |
| EG2 | FB-EG2000-01 |
| AP1 | ZB-AP520-01 |
| AP2 | ZB-AP520-02 |
| AP3 | FB-AP520-01 |

**表1-10 IPv4地址分配表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 接口或VLAN | VLAN/接口名称 | 二层或三层规划**(XX现场提供)** | 说明 |
| S1 | VLAN10 | Res | Gi0/1至Gi0/4 | 研发 |
| VLAN20 | Sales | Gi0/5至Gi0/8 | 市场 |
| VLAN30 | Supply | Gi0/9至Gi0/12 | 供应链 |
| VLAN40 | Service | Gi0/13至Gi0/16 | 售后 |
| VLAN50 | AP | Gi0/21至Gi0/22 | 无线AP |
| VLAN100 | manage | 192.XX.100.4/24 | 设备管理VLAN |
| S2 | VLAN10 | Res | Gi0/1至Gi0/4 | 研发 |
| VLAN20 | Sales | Gi0/5至Gi0/8 | 市场 |
| VLAN30 | Supply | Gi0/9至Gi0/12 | 供应链 |
| VLAN40 | Service | Gi0/13至Gi0/16 | 售后 |
| VLAN50 | AP | Gi0/21至Gi0/22 | 无线AP |
| VLAN100 | manage | 192.XX.100.5/24 | 设备管理VLAN |
| S3 | VLAN10 | Res | 192.XX.10.252/24 | 研发 |
| VLAN20 | Sales | 192.XX.20.252/24 | 市场 |
| VLAN30 | Supply | 192.XX.30.252/24 | 供应链 |
| VLAN40 | Service | 192.XX.40.252/24 | 售后 |
| VLAN50 | AP | 192.XX.50.252/24 | 无线AP |
| VLAN100 | manage | 192.XX.100.252/24 | 设备管理VLAN |
| Gi0/4 | Con\_To\_R2\_Gi0/0 | 10.XX.0.1/30 |  |
| Gi0/5 | Con\_To\_AC1\_Gi0/1 | TRUNK | 互联AC |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.202/32 |  |
| S4 | VLAN10 | Res | 192.XX.10.253/24 | 研发 |
| VLAN20 | Sales | 192.XX.20.253/24 | 市场 |
| VLAN30 | Supply | 192.XX.30.253/24 | 供应链 |
| VLAN40 | Service | 192.XX.40.253/24 | 售后 |
| VLAN50 | AP | 192.XX.50.253/24 | 无线AP |
| VLAN100 | Manage | 192.XX.100.253/24 | 设备管理VLAN |
| Gi0/4 | Con\_To\_R3\_Gi0/0 | 10.XX.0.5/30 |  |
| Gi0/5 | Con\_To\_AC2\_Gi0/1 | TRUNK | 互联AC |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.203/32 |  |
| AC1 | LoopBack 0 |  | 11.XX.0.204/32 |  |
| VLAN60 | Wiressless | 192.XX.60.252/24 | 无线用户 |
| Vlan100 | Manage | 192.XX.100.2/24 | 管理与互联VLAN |
| AC2 | LoopBack 0 |  | 11.XX.0.205/32 |  |
| VLAN60 | Wiressless | 192.XX.60.253/24 | 无线用户 |
| Vlan100 | Manage | 192.XX.100.3/24 | 管理与互联VLAN |
| S5 | VLAN100 | Con\_To\_Cloud | 193.XX.0.1/30 | 互联云平台 |
| Gi0/1 | Con\_To\_R2\_FA1/1 | 10.XX.0.9/30 |  |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.45/32 |  |
| S6 | VLAN100 | Con\_To\_Cloud | 193.XX.0.1/30 | 互联云平台(备用) |
| Gi0/1 | Con\_To\_R3\_FA1/1 | 10.XX.0.13/30 |  |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.45/32 |  |
| EG1 | GI0/2 | Con\_To\_EG2\_Gi0/2 | 195.XX.0.1/24 | 与EG2互联 |
| GI0/0 | Con\_To\_R2\_Gi0/1 | 10.XX.0.34/30 |  |
| GI0/1 | Con\_To\_R3\_Gi0/1 | 10.XX.0.38/30 |  |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.11/32 |  |
| EG2 | GI0/2 | Con\_To\_EG1\_Gi0/2 | 195.XX.0.2/24 | 与EG1互联 |
| GI0/0 | Con\_To\_R1\_Gi0/1 | 10.XX.0.42/30 |  |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.12/32 |  |
| R1 | S2/0 | Con\_To\_R2\_S2/0 | 10.XX.0.17/30 |  |
| S3/0 | Con\_To\_R3\_S2/0 | 10.XX.0.21/30 |  |
| Gi0/0 | Con\_To\_S7\_Gi0/1 | 10.XX.0.25/30 |  |
| Gi0/1 | Con\_To\_EG2\_Gi0/0 | 10.XX.0.41/30 |  |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.1/32 |  |
| R2 | Gi0/0 | Con\_To\_S3\_Gi0/4 | 10.XX.0.2/30 |  |
| FA1/1(vlan100) | Con\_To\_S5\_Gi0/1 | 10.XX.0.10/30 |  |
| Gi0/1 | Con\_To\_EG1\_Gi0/0 | 10.XX.0.33/30 |  |
| S2/0 | Con\_To\_R1\_S2/0 | 10.XX.0.18/30 |  |
| S3/0 | Con\_To\_R3\_S3/0 | 10.XX.0.29/30 |  |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.2/32 |  |
| R3 | Gi0/0 | Con\_To\_S4\_Gi0/4 | 10.XX.0.6/30 |  |
| FA1/1(vlan100) | Con\_To\_S6\_Gi0/1 | 10.XX.0.14/30 |  |
| Gi0/1 | Con\_To\_EG1\_Gi0/1 | 10.XX.0.37/30 |  |
| S2/0 | Con\_To\_R1\_S3/0 | 10.XX.0.22/30 |  |
| S3/0 | Con\_To\_R2\_S3/0 | 10.XX.0.30/30 |  |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.3/32 |  |
| S7 | Gi0/1 | Con\_To\_R1\_Gi0/0 | 10.XX.0.26/30 |  |
| VLAN10 | pvlan | 194.XX.10.254/24 | 分部有线用户 |
| VLAN11 | Community\_vlan | Gi0/5至Gi0/8 | community vlan |
| VLAN12 | Isolated\_vlan | Gi0/9至Gi0/12 | isolated vlan |
| VLAN20 | wireless\_user | 194.XX.20.254/24 | 分部无线用户 |
| VLAN30 | AP | 194.XX.30.254/24 | 分部无线AP |
| VLAN100 | manage | 194.XX.100.254/24 | 设备管理VLAN |
| LoopBack 0 |  | 11.XX.0.6/32 |  |
| PC机 | PC1 |  | 自动获取 |  |
| PC2 |  | 192.XX.20.2/24 |  |
| PC3 |  | 194.XX.10.2/24 |  |

1. **MSTP及VRRP部署**

在总部交换机S3、S4上配置MSTP防止二层环路；要求所有数据流经过S3转发，S3失效时经过S4转发。所配置的参数要求如下：

* region-name为ruijie；
* revision版本为1;
* 实例值为1；
* S3作为实例中的主根， S4作为实例中的从根;
* 在S3和S4上配置VRRP，实现主机的网关冗余。所配置的参数要求如表1-6;

**表1-11 S3和S4的VRRP参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VLAN | VRRP备份组号（VRID） | VRRP虚拟IP |
| VLAN10 | 10 | 192.XX.10.254 |
| VLAN20 | 20 | 192.XX.20.254 |
| VLAN30 | 30 | 192.XX.30.254 |
| VLAN40 | 40 | 192.XX.40.254 |
| VLAN50 | 50 | 192.XX.50.254 |
| VLAN100(交换机间) | 100 | 192.XX.100.254 |
| VLAN200 | 200 | 192.XX.200.254 |

* S3作为所有主机的实际网关，S4作为所有主机的备份网关；其中各VRRP组中高优先级设置为150，低优先级设置为120;
* 配置VRRP主设备监控上行物理接口IP，当上行接口发生故障时，VRRP优先级下降60。

1. **DHCP中继与服务安全部署**

在交换机S3、S4上配置DHCP中继，对VLAN10以内的用户进行中继，使得总部PC1用户使用DHCP Relay方式获取IP地址。具体要求如下：

* DHCP服务器搭建于R2上；
* 为了防御动态环境局域网ARP欺骗，在S1/S2交换机部署DHCP Snooping+IP Source guard+arp-check功能。

1. **网络设备虚拟化**

两台核心交换机通过VSU虚拟化为一台设备进行管理，从而实现高可靠性。当任意交换机故障时，都能保障能够实现设备、链路切换，保护客户业务。

* 规划S5和S6间的Te0/49-50端口作为VSL链路，使用VSU技术实现网络设备虚拟化。其中S5为主，S6为备;
* 规划S5和S6间的Gi0/2端口作为双主机检测链路，配置基于BFD的双主机检，当VSL的所有物理链路都异常断开时，备机会切换成主机，从而保障网络正常;
* 主设备：Domain id：1,switch id:1,priority 200, description:S6000C-1;
* 备设备：Domain id：1,switch id:2,priority 150, description:S6000C-2。

1. **IPV4 IGP路由协议部署**

总部内网使用静态路由、OSPF多协议组网。其中S3、S4、S5、S6、R2、R3使用OSPF协议，R2、R3与总部出口网关EG1间使用静态路由协议，分部局域网内部使用OSPF协议。要求网络具有安全性、稳定性。具体要求如下：

* 总部OSPF进程号为10，规划单区域0（S3、S4、S5、S6、R2、R3）；
* 分部OSPF进程号为20，规划单区域0（R1、S7）；
* 要求业务网段中不出现协议报文；
* 要求所有路由协议都发布具体网段；
* 为了管理方便，需要发布Loopback地址;
* 优化OSPF相关配置，以尽量加快OSPF收敛；
* 重发布路由进OSPF中使用类型1。

注意：(S5/S6需要重发布云平台（172.16.0.0/22）静态路由至总部内网)

1. **广域网链路配置与安全部署**

总部路由器与分部路由器间属于广域网链路，其中R1-R2间所租用线路带宽为2M，R1-R3间所租用线路带宽为1M。R2-R3间线路带宽为2M。需要使用PPP进行安全保护。PPP的具体要求如下：

* 使用CHAP协议；
* 双向认证，用户名+验证口令方式；
* 用户名和密码均为ruijie。

1. **IPV4 BGP路由协议部署**

总部与分部间使用BGP协议。具体要求如下：

* 分部为AS200，总部为AS100；
* 总部内R2、R3需要建立IBGP连接；
* 分部的所有路由必须通过network命令来发布，总部路由通过引入方式来发布。

1. **路由选路部署**

考虑到从分部到总部有两条广域网线路，且其带宽不一样。所以规划R1-R2间为主线路，R1-R3间为备线路。另外总部局域网到互联网数据，经规划R2-EG1为主线路，R3-EG1为备线路。根据以上需求，在路由器上进行合理的路由协议配置。具体要求如下：

* BGP协议只允许使用Route-map（命名为To\_R1）来改变MED属性，且MED值必须为100或200；（如需要使用ACL，则其编号值为1300）;
* OSPF通过路由引入时改变引入路由的COST值，且其值必须为5或10；
* BGP路由引入后标签值为200, 使用Route-map（命名为tag）来进行过滤防止路由环路；
* 总部用户区与互联网互通主路径规划为：S1/S2-S3-R2-EG1;
* 总部与分部互通主路径为：S1/S2-S3-R2-R1或（S5/S6）-R2-R1；
* 主链路故障可无缝切换到备用链路上；
* 要求来回数据流路径一致。

1. **PBR配置与部署**

考虑到分部到总部间有2条广域网线路，为合理利用带宽，规划从分部去往总部的SSH数据通过R1-R2的线路转发，从分部去往总部的WEB数据通过R1-R3的线路转发。为达到上述目的，采用PBR来实现。具体要求如下：

* Route-map策略名为fenliu；
* 分部去往总部的SSH数据由ACL101来定义；
* 分部去往总部的WEB数据由ACL102来定义。

1. **QoS部署**

因总部与分部间的广域网带宽有限，为了保证关键的应用，需要在设备R1上配置QoS，使分部与总部DNS服务器间的DNS数据流能够被加速转发（EF），最大带宽为链路带宽的10%。R1上所配置的参数要求如下：

* ACL编号为103（匹配DNS数据流）；
* class-map名称为DNS；
* policy-map名称为DNS。

## 模块四：移动互联网络组建与优化

为满足互联网+时代下，员工移动办公的发展趋势，集团总部与分部均需要规划和部署移动互联无线网络，同时，为保证无线用户安全、可靠的访问互联网，我们需要进行无线网络安全及性能优化配置，确保员工有良好的上网体验。

1. **无线网络基础部署**

* 使用AC为总部无线用户DHCP 服务器，使用（S2/S3）为总部AP的DHCP 服务器,S2分配地址范围为其网段的1至100，S3分配地址为其网段的101至200。使用S6为分部无线用户与AP DHCP服务器，为其终端自动分配地址；
* 创建总部 SSID 为 Ruijie-ZB\_XX(XX现场提供)，AP-Group为ZB，总部无线用户关联SSID后可自动获取地址；
* 创建分部 SSID 为 Ruijie-FB\_XX(XX现场提供)，AP-Group为FB,分部无线用户关联SSID后可自动获取地址；
* 调整信道使得总部AP间信道不冲突。

1. **AC热备部署**

* AC1为主用，AC2为备用。AP与AC1、AC2均建立隧道，当AP与AC1失去连接时能无缝切换至AC2并提供服务。

1. **无线安全部署**

具体配置参数如下：

* 为了保证合法用户连接入总部内网，所有无线用户使用MAC校验方式。在公司总部的AC设备上配置白名单只允许PC1、PC2、PC3（无线网卡ipconfig确定MAC地址）接入无线网络中，并设置AC白名单数量最多为10；
* 为了防御无线局域网ARP欺骗影响用户上网体验，配置无线环境ARP欺骗防御功能；
* 在同一个 AP 中的用户在某些时候出于安全性的考虑，需要将他们彼此之间进行隔离，实现用户之间彼此不能互相访问，配置同 AP 下用户间隔离功能。

1. **无线性能优化**

* 设备总部无线用户启用集中转发模式，各分公司无线用户启用本地转发模式。

## 模块五：网络空间安全部署

集团总部与分部无线用户需要通过独立的互联网线络访问外网资源，同时针对访问资源进行用户身份认证与信息审计监督，另外在分部R1两条专线故障时，提供冗余方式保证分部与总部服务器区互通。

1. **出口NAT部署**

具体配置参数如下：

* 总部出口网关上配置访问控制列表，仅允许无线用户与研发部门(ACL编号110)在每天09：00-17:00（命名为work）通过NAPT访问互联网，NAPT映射到互联网接口上；
* 在总部EG上配置，使公司总部核心交换S2（11.XX.0.202）设备的Telnet服务可以通过互联网被访问，从互联网访问的地址是195.XX.0.10（XX现场提供）。

1. **Web Portal用户认证部署**

* 在总部网关上启用Web Portal认证服务，并创建user1、user2；
* 云平台服务器访问互联网免WEB认证；
* 无线及研发部门需要进行WEB认证访问互联网。

1. **应用流量控制部署**

* 总部针对访问外网SSH流量限速每IP 1000Kbps，内网WEB总流量不超过100M。

1. **用户行为策略部署**

* 禁止总部内网用户通过浏览器访问http://195.XX.0.2（XX现场提供）;
* 基于网站访问、邮件收发、IM聊天、论坛发帖、搜索引擎多应用启用审计功能；
* 限制每个真实IP的每秒新建会话数不超过300。

1. **VPN部署**

* 分部R1至R2、R3两条专线均发生故障时确保分部可正常访问总部服务器区，要求在总部与分部EG上启用IPSEC VPN建立IPSEC隧道，实现总部与分部有线用户数据互通及加密处理。VPN需要采用隧道模式、预共享密码为123456，加密认证方式为 ESP-DES、ESP-HASH-MD5 ，DH使用组1。

提交竞赛结果文件（模块二、模块三、模块四、模块五）

制作竞赛结果文件：严格按照 “交换路由无线网关设备配置答题卡模板”文档格式要求制作输出竞赛结果文件。

同时在每台设备上使用show running-config命令，将该命令下显示的结果分别保存到独立的TXT文件中，文件名以设备编号命名（S1、S2、S3、S4、(S5/S6)、S7、R1、R2、R3、AC1、AC2、EG1、EG2），并把所有的TXT文件存放在“设备配置”文件夹下。

考生将“交换路由无线网关设备配置答题卡模板”以及“设备配置”文件夹保存到桌面上，并且拷贝到 “提交文档”目录下然后提交给现场工作人员。

*注意：考生所提交的文件是竞赛结果的唯一依据，请考生一定确保文件确实有效，能够正常读取。如有疑问，可咨询现场工作人员。*

## 模块六：云计算服务搭建与企业应用

集团总部为了更好管理数据，提供服务，需要建立自己的小型数据中心及云计算服务平台，以达到快速、可靠交换数据，以及增强业务部署弹性的目的。

1. 云计算管理平台环境

* JCOS云平台登陆地址：<http://172.16.0.2>；
* 登陆方式：(现场提供)

域名：default；

用户名：随机；

密码：随机。

注意：登陆之后禁止点击首页的“一键VPC”按钮。

1. 创建两台虚拟交换机，要求如下：

* 虚拟交换机子网用途：
* 虚拟机交换机DNet：对外数据通信网络；
* 虚拟机交换机SNet：数据存储通信网络。
* 为数据网络DNet创建虚拟交换机，具体要求如下：
* 虚拟交换机名称：D-Net；
* 子网名称：D-SubNet；
* 网络地址： 192.168.XX.0/24；
* 启用DHCP功能；
* 分配地址池范围：192.168.XX.10-192.168.XX.100。
* 为存储网络SNet创建虚拟交换机，具体要求如下：
* 虚拟交换机名称：S-Net；
* 子网名称：S-SubNet；
* 网络地址： 192.168.XX+1.0/24；
* 勾选禁用网关功能；
* 启用DHCP功能；
* 分配地址池范围：192.168.XX+1.10-192.168.XX+1.100。

1. 创建一台虚拟路由器，要求如下：

* 虚拟路由器名称：VGate；
* 虚拟路由器跟D-Net虚拟交换机子网关联。

1. 创建2台云主机，要求如下：

* 云主机A的配置要求
* 硬件资源：CPU 2核；内存 2G；
* 操作系统：CentOS7；
* 网卡数量：2

网卡1与Dnet连接，IP为：192.168.XX.22；

网卡2与SNet连接，IP为：192.168.XX+1.22。

* 随机申请并绑定一个公网IP地址。
* 云主机B的配置要求
* 硬件资源：CPU 2核；内存 2G；
* 操作系统：CentOS7；
* 网卡数量：2；
* 网卡1与Dnet连接，IP为：192.168.XX.33；
* 网卡2与SNet连接，IP为：192.168.XX+1.33；
* 随机申请并绑定一个公网IP地址。

1. 应用部署

在CentOS系统中，利用赛场提供的CentOS镜像文件和nginx目录中的rpm包（/root目录），配置本地yum源，然后完成httpd、mdadm、samba、samba-utils、nginx、cifs-utils、bind、bind-utils、vsftpd、nginx、bzip2 软件包的安装；请将CentOS镜像文件挂载到/mnt/cdrom目录下（目录需要自行创建）。

* 云主机A的配置

（1）云硬盘的配置要求

* 创建RAID5
* 新建三个5G的云硬盘，名称分别为A-10-1、A-10-2、A-10-3，挂载到云主机A；
* 使用mdadm将两块云硬盘创建RAID5阵列，设备文件名为md0；
* 将新建的RAID5格式化为XFS文件系统，编辑/etc/fstab文件通过UUID的方式实现系统启动时能够自动挂载到/data/web\_data目录。

（2）配置smb服务

* 修改工作组为WORKGROUP；
* 注释[homes]和[printers]的内容；
* 共享目录为/data/web\_data；
* 共享名必须为webdata；
* 只有192.168.XX+1.0/24网段内的所有主机可以访问；
* webdata必须是可以浏览的；
* webdata必须是可写的；
* 创建文件的权限为0770；
* 仅允许用户apache访问且apache是该共享的管理者（用户名需要自己创建，密码为ruijie）。

（3）配置http服务，以虚拟主机的方式建立一个web站点；

* 配置文件名为virthost.conf，放置在/etc/httpd/conf.d目录下；
* 仅监听192.168.2.22:8080端口；
* 使用www.rj.com作为域名进行访问；
* 网站根目录为/data/web\_data；
* index.html内容使用Welcome to 2018 Computer Network Application contest!。

（4）配置nginx服务，利用upstream模块实现负载均衡功能

* 定义负载均衡后端主机为云主机A和云主机B；
* 权重：云主机A=30，云主机B=60；
* 名称为web；
* 将访问192.168.1.22的所有流量反代至web。
* 云主机B的配置

（1）云硬盘的配置要求

* 新建两个10G的云硬盘，名称分别为B-10-1、B-10-2，挂载到云主机B；
* 使用mdadm将两块云硬盘创建RAID1阵列，设备文件名为md0；
* 将新建的RAID1格式化为xfs文件系统，编辑/etc/fstab文件通过UUID的方式实现系统启动时能够自动挂载到/data/ftp\_data目录。

（2）配置DNS服务，为www.rj.com添加A记录解析，将主机名解析至云主机A的公网IP上。

（3）配置smb，使用apache用户挂载云主机A共享的目录至/data/web\_data目录下。

（4）配置http服务，以虚拟主机的方式建立一个web站点：

* 配置文件名为virthost.conf，放置在/etc/httpd/conf.d目录下；
* 仅监听192.168.2.33:8080端口；
* 使用www.rj.com作为域名进行访问；
* 网站根目录为/data/web\_data；
* index.html内容使用Welcome to 2018 Computer Network Application contest!。

（5）配置FTP服务，实现WEB站点远程更新和文档下载的功能，需求如下：

* 使用被动模式，设置云主机B公网IP为被动模式数据传输地址；
* 创建用户tom，密码为ruijie，附加组为apache；
* 为WEB网站创建FTP站点，具体要求如下：
* FTP普通用户主目录：/data/web\_data；
* FTP访问路径为：ftp://tom:ruijie@公网IP/。
* 为产品资料下载创建FTP站点，具体要求如下：
* FTP匿名用户主目录：/data/ftp\_data；
* FTP访问权限：允许匿名用户读取；
* FTP访问路径为：ftp://公网IP/。

1. 软件定义网络

（1）在JCOS云平台中通过ODL集成模板，新建云主机ODL配置主机内存为2G，网盘大小为50G，IP地址为192.168.XX.254/24。

（2）启动OpenDayLight的karaf程序，并安装如下组件：

feature:install odl-restconf

feature:install odl-l2switch-switch-ui

feature:install odl-mdsal-apidocs

feature:install odl-dluxapps-applications

（3）使用Mininet和OpenVswitch构建拓扑，连接ODL的6633端口采用Openflow1.3协议，构造形成如下拓扑：



（4）在浏览器上可以访问ODL管理页面并查看网元拓扑结构。

（5）通过OVS给S2下发流表，使得H1与H2无法互通。

提交竞赛结果文件（模块六）

制作竞赛结果文件：严格参照 “云平台服务器配置答题卡模板”文档格式要求制作输出竞赛结果文件。

考生将“云平台服务器配置答题卡模板”保存到桌面上，并且拷贝到 “提交文档”目录下然后提交给现场工作人员。

*注意：考生所提交的文件是竞赛结果的唯一依据，请考生一定确保文件确实有效，能够正常读取。如有疑问，可咨询现场工作人员。*

第二部分：综合布线规划与设计

## 模块七：综合布线规划与设计

1. **答题注意事项**

* 请按表2-1，检查比赛中使用硬件、连接线等设备、材料和软件是否齐全，计算机设备是否能正常使用。
* 禁止携带和使用移动存储设备、运算器、通信工具及参考资料。
* 操作过程中，请及时保存设备配置。
* 比赛完成后，比赛设备、比赛软件和比赛试卷请保留在座位上，禁止带出考场外。
* 仔细阅读比赛试卷，分析需求，按照试卷要求进行设备配置和调试。

1. **比赛环境**

表2-1 竞赛软硬环境

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **设备名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 硬件 | 钢制实训墙组 | QX-PAW-L3.1 | 套 | 1 |  |
| 2 | 硬件 | 光缆性能测试实训装置 | QXPLD-PX17-D | 套 | 1 |  |
| 3 | 硬件 | 综合布线工具箱 | QXPNT-17-1 | 套 | 1 |  |
| 4 | 硬件 | 光纤工具箱 | QXPNT-17-2 | 套 | 1 |  |
| 5 | 硬件 | 电动工具箱 | QXPNT-17-3 | 套 | 1 |  |
| 6 | 硬件 | 人字梯 | -- | 套 | 1 |  |

表2-2 耗材清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号/规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 网络配线架 | 24口RJ45 | 个 | 2 |
| 2 | 110配线架 | 110语音100对 | 个 | 2 |
| 3 | 光纤配线架 | 12口SC | 个 | 2 |
| 4 | TV配线架 |  | 个 | 2 |
| 5 | 英制F头 |  | 个 | 10 |
| 6 | G11双通头 |  | 个 | 4 |
| 7 | SC耦合器 | SC接口 | 个 | 4 |
| 8 | 光纤快速连接器 | SC | 个 | 20 |
| 9 | 网络模块 | RJ45 | 个 | 10 |
| 10 | 86明盒 | 86明装 | 个 | 5 |
| 11 | 86暗盒 | 86暗装 | 个 | 1 |
| 12 | 双口面板 |  | 个 | 4 |
| 13 | TV面板 |  | 个 | 2 |
| 14 | 20PVC线槽 | 20\*10 | 米 | 8 |
| 15 | 40PVC线槽 | 40\*20 | 米 | 8 |
| 16 | 20PVC线管 | Φ20 | 米 | 10 |
| 17 | 20线管弯头 | Φ20PVC线管配件 | 个 | 8 |
| 18 | 20线管直通 | Φ20PVC线管配件 | 个 | 6 |
| 19 | 20线管管卡 | Φ20PVC线管配件 | 个 | 20 |
| 20 | 50PVC线管 | Φ50 | 米 | 4 |
| 21 | 50线管弯头 | Φ50PVC线管配件 | 个 | 5 |
| 22 | 50线管三通 | Φ50PVC线管配件 | 个 | 1 |
| 23 | 50线管卡 | Φ50PVC线管配件 | 个 | 5 |
| 24 | 网线 | CAT5 | 米 | 100 |
| 25 | 皮线光纤(缆) | FTTH-1单芯单模 | 米 | 40 |
| 26 | 25对大对数电缆 | HYV25 | 米 | 18 |
| 27 | 同轴电缆 |  | 米 | 24 |
| 28 | 十字螺丝 | M5X20 | 个 | 70 |
| 29 | 机柜螺丝 | M5X16 | 套 | 32 |
| 30 | 4号尼龙扎带 | 4# | 根 | 50 |
| 31 | 标签扎带 |  | 个 | 50 |
| 32 | 标签纸 |  | 袋 | 1 |
| 33 | 记号笔 |  | 只 | 1 |
| 34 | 20黄腊管 | Φ20 | 米 | 1 |
| 35 | 50黄腊管 | Φ50 | 米 | 1 |
| 36 | 安全帽 |  | 个 | 3 |

1. **网络综合布线项目**
2. **项目背景**

如图2-2是该数通网络集团公司为亚太地区分部信息化建设项目其中一栋楼宇综合布线施工图纸。

1. **竞赛内容**

综合布线部分依据试题中图以及具体要求，完成综合布线施工安装，具体要求如下：

（1） 项目规划合理，工程材料规格选择正确，数量选择合理，链路通。

（2） 安装施工规范，符合竞赛题目要求，包括工作区、水平（配线）子系统、管理间、设备间、垂直（干线）子系统、建筑物子系统等安装施工和铜缆布线，进行明槽明管或暗管的敷设，配线架、理线架等常用器材的安装和配线端接等。

（3）文明施工，安全操作。

（4） 设计和安装施工以及管理符合GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准，测试验收符合GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》国家标准。

**主要参考标准：**

GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》

GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

GB21671-2008《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》

**比赛环境介绍:**

参赛选手根据给定的竞赛任务需求，完成一定规模的信息网络搭建。竞赛场地按照“”形布置竞赛工位。竞赛工位用钢制模拟墙模拟工程现场操作区，每个工位面积在10㎡左右（本次大赛基础竞赛设备由上海企想信息技术有限公司提供）。

**图2-1：工位平面布局图**




图2-1 工位平面布局

**图2-2：赛场工位布局图**



图2-2 赛场工位布局图

**图2-3：管理间6U机柜安装图**



图2-3 管理间6U机柜安装图

FD1、FD2楼层管理间6U壁装机柜安装，配线架依次为110配线架、网络配线架、TV配线架和光纤配线架。

**（三）项目安装、施工及管理**

**1.中心设备间子系统的安装、端接和测试**

按照图2-1及图2-2所示位置和要求，完成建筑物子系统布线安装。要求：主干链路路由正确，端接端口对应合理，端接位置符合下述要求,每条链路要求测试为通。

①从标识为BD机架的模拟设备向模拟FD1、FD2机柜外侧安装1根Φ50 PVC线管，采用沿地面和沿墙体凹槽敷设方式，使用管卡固定，安装中线管使用配套成品弯头、三通和黄腊管接入FD1、FD2机柜内。模拟管路内需布放4根单芯皮线光缆、2根25对大对数电缆和2根同轴电缆，分别接入FD1、FD2机柜内（各FD机柜进线类型、数量相同，每个模拟FD机柜进线分别是：2根单芯皮线光缆、1根25对大对数电缆和1根同轴电缆），要求此间所有缆线从该管路中布放。

②4根单芯皮线光缆的一端穿入BD机架光纤配线架，制作光纤SC冷压接头接在1-4号进线端口，相对应的另一端分别穿入FD1、FD2机柜光纤配线架，制作光纤SC冷压接头分别对应接入1-2号进线端口（BD机架光纤配线架1-2号进线端口对应FD1机柜1-2号进线端口，3-4号进线端口对应FD2机柜1-2号进线端口）。

③2根25对大对数电缆依据色标端接，其中：第1根一端端接在BD机架上110配线架的1-25线对（配线架左上位置）上，另一端端接在FD1机柜内110配线架的1-25线对（配线架左上位置）上； 第2根一端端接在BD机架上110配线架的26-50线对（配线架左下位置）上，另一端端接在FD2机柜内110配线架的1-25线对（配线架左上位置）上。

④2根同轴电缆选用配套英制F头连接，一端在BD机架TV配线架依次接入1、2号进线端口，另一端分别对应接入FD1、FD2机柜内TV配线架1号进线端口。

⑤所有光缆、大对数、同轴电缆两头都预留0.6到1米。

按照图2-4所示，在标有BD机架的光纤性能测试实训装置上完成共1组光纤链路的制作和测试。制作1根长度为5m单芯光纤，测试精度±0.2~0.5m，两端制作SC冷接头，分别接入光纤配线架3-4号进线口；制作2根长度为1000cm的SC光纤跳线，其中一根一端接入光纤配线架3号出线口，另一端接入光纤时域测试平台—>测距模块—>脉冲发送端口。第二根SC光纤跳线一端接入光纤配线架4号出线口，另一端接入光纤时域测试平台—>测距模块—>脉冲接送端口。

光纤制作要求：

（1）每根SC光纤跳线长度为1000cm；

（2）光纤链路长度为5m，合理盘在光纤配线架盘线架上；

（3）正确制作冷接头，按试题要求插入对应端口;

（4）插入U盘，保存测试报告（光纤链路长度范围值为6.9-7.0m）。

**图2-4：光纤时域测试平台光纤长度测试图**




图2-4 光纤时域测试平台光纤长度测试图

**2.楼层管理间安装任务要求**

按照图2-2所示，完成以下指定路由的线槽/线管安装布线与端接，底盒、模块、面板的安装。要求设备安装位置合理、剥线长度合适、线序和端接正确，每条链路要求测试为通，预留缆线长度合适，剪掉多余牵引线。具体包括如下任务：

①102、103、202、203信息盒为双口信息点，信息盒（面板）左边为数据信息点，右边为语音信息点；101、201信息盒为单口TV信息点，其中201为暗装信息盒。

②101插座布线路由

使用40PVC线槽安装与布线，按图2-2所示路线槽联接配件及拐弯处需通过线槽切割拼接（图中标注“45°角拼接”）完成。

③102、103插座布线路由

使用20PVC线槽安装与布线，按图2-2所示路线槽联接配件及拐弯处需通过线槽切割拼接（图中标注“45°角拼接”）完成。

④201、202、203插座布线路由

使用Φ20PVC冷弯管和直接头，按图2-2所示采用配套弯头等辅材和自制弯头（图中标注“手工弯头”）结合安装线管和布线。

⑤分别完成FD1、FD2机柜内网络配线架的与端/压接。所有数据信息点均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD1、FD2机柜中，并从RJ45网络配线架上端口1开始依次端接；所有语音信息点（根据数据/语音互换要求，此处语音信息点也使用数据模块端接）均使用超五类双绞线按指定路由联接到本层FD1、FD2机柜中，并从RJ45网络配线架上端口5开始依次端接。所有TV信息点采用同轴电缆按指定路由联接到FD1、FD2机柜中TV配线架2号口进线端。

**3.工作区子系统的安装**

按照图2-1、2-2所示位置，完成FD1、FD2层信息点位的底盒面板的安装，要求位置正确，固定牢固，标记清晰，布线施工规范合理。

按照图2-2所示，完成FD1、FD2终端共6个底盒，要求正确选择底盒类型，安装位置正确，固定牢固，布线施工规范合理。

**4.标签**

①二个楼层所有信息面板均需使用信息面板标签纸标签标识（信息面板每个信息点标签有插座底盒编号与插座插口编号组成，D代表数据端口、Y代表语音端口、T代表TV端口，如：101-D、101-Y、103-T等），标签贴于网络插口上方中央位置，要求标签尺寸裁剪适中、美观。

②BD-FD之间单模皮线光缆使用标签扎带进行标签标识，光缆两端均需设置该标识，第一根光缆两端均标识为“B-F-1”、第二根光缆两端均标识为“B-F-2”…… 第四根为“B-F-4”，从BD光纤配线架端口1依次标识。

**5.施工管理**

①要求施工中使用安全护具，文明规范施工。

②要求施工分工合理、并行施工。

③要求施工正确使用施工工具、合理用料。

④要求施工完成后清洁现场，工具还原摆放到工具箱等。

第三部分：赛场规范和文档规范

## 模块八：赛场规范和文档规范

参赛选手在比赛过程中，必须严格遵从计算机网络工程相关职业规范，严格遵守网络综合布线相关工具的操作规范，注意用电安全、预防梯子倒砸，听从裁判指挥，做到文明参赛，安全比赛。

竞赛结果文件的提交要严格按照赛题要求，按照相关文档模板来完成，并且注意截图大小，注意排版，不得以任何形式体现参赛院校、工位号码等信息。

（完）